# BRUG AF TO MASKINER TIL UDSKRIVNING AF ET STORT UDSKRIVNINGSJOB

## Oversigt

Der skal bruges to maskiner til denne funktion.
To maskiner, som er koblet til samme netværk, bruges til at køre et kopijob parallelt. Denne funktion opdeler et udskrivningsjob ligeligt mellem to maskiner, så der bruges mindre tid, når større job skal udskrives.

For at kunne bruge tandemudskrivning i et Windows-miljø skal du registrere en slavemaskines IP-adresse i printerdriveren.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Avanceret]

2. #### Afkryds feltet [Tandem-udskrivning] med

   Tandemudskrivning kan kun bruges, når printerdriveren er installeret med "Brugerdefineret installation" med [LPR Direkte udskrift (Specificer adresse/Automatisk søgning)] valgt og [Ja] afkrydset for "Vil du bruge funktionen tandemudskrivning"?.

### Macintosh

1. #### Vælg [Tandemudskrivning]

2. #### Afkryds feltet [Tandemudskrivning] med

   Skærmbilledet for indstilling af tandemudskrivning vises. Indtast IP-adressen for en slavemaskine og klik på knappen [Opdater]. Indstillingerne af tandemudskrivning konfigureres.
   Hvis du vil bruge funktionen Tandem print, skal du vælge den protokol, der skal bruges, i overensstemmelse med den meddelelse, der fremkommer på skærmen, når du tilføjer printerdriveren i printeropsætningsprogrammet.

Til toppen