# HÆFTNING AF KOPIER / HULNING AF KOPIER

## Oversigt

### Funktionen hæftning

Denne funktion hæfter kopier og udskriver dem. Hvis du bruger hæftefunktionen, når du for eksempel forbereder mødemateriale, kan du lette proceduren med forberedelse markant.
Hvis du bruger denne funktion sammen med 2-sidet udskrivning, kan du skabe materialer af høj kvalitet.
Vælg indbindingskant og antal hæfter for at lave hæftet udskrivning som vist nedenfor.

###### Typer af hæftefunktioner

Hæftning | Venstre | Højre | Øverst
--- | --- | --- | ---
1 hæfteklamme* |  |  |
2 hæfteklammer |  |  |

*Hæfteretningen varierer alt efter papirstørrelse eller papirets retning.

### Funktionen hulning

Denne funktion huller kopier og udskriver dem. Der kan vælges hulningsposition ved en indbindingskant.

###### Typer af hullefunktioner

Venstre | Højre | Øverst
--- | --- | ---

- Antallet af huller, som blev hullet, og pladsen mellem hullerne varierer afhængigt af det installerede hullemodul.
- Der kræves en finisher eller en ryg-finisher for at kunne bruge hæftefunktionen.
- Når du vil bruge hullefunktionen, skal du installere en hulningsenhed i en finisher eller ryghæftningsfinisher.
- Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning vedrørende det maksimale antal ark, der kan hæftes.
- Det maksimale antal ark, der kan hæftes, inkluderer antal omslag eller skilleark, hvis sådanne indsættes.
- Information om ryghæftningsfunktionen findes i "OPRETTELSE AF HÆFTET BROCHURE".

- Funktionerne hæftning og forskydning (der udskriver, mens arkene forskydes job for job) kan ikke bruges samtidig.
- Funktionerne hæftning og hulning er ikke tilgængelige, hvis anvendelse af en finisher ikke er muligt i indstillingerne af maskinen.
- Kopierne kan ikke hæftes eller hulles, hvis anvendelse af hæftning eller hulning ikke er muligt i indstillingerne af maskinen.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Hoved] og vælg "Indbindingskant"

2. #### Vælg hæftning eller hulning

   - Vælg antallet af hæfteklammer i menuen "Hæftning" for at hæfte kopierne.
   - Vælg typen af huller i menuen "Hulning" for at lave huller i kopierne.

### Macintosh

1. #### Vælg [Printerfunktioner] og derefter "Indbindingsside"

2. #### Vælg hæftning eller hulning

   - Vælg antallet af hæfteklammer i menuen "Hæftning" for at hæfte kopierne.
   - Vælg typen af huller i menuen "Hulning" for at lave huller i kopierne.

Til toppen