# BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER TIL FAXAFSENDELSE I DIREKTE TRANSMISSIONSFUNKTION

## Oversigt

Afsendelse af en scannet original uden at gemme den i maskinens hukommelse kaldes for "direkte transmission".
I dette afsnit forklares det, hvordan du scanner originalen gennem den automatiske dokumentfeeder og sender den direkte.
Åbn den automatiske dokumentfeeder og læg originalen på glaspladen for at faxe en tyk original eller anden original, der ikke kan være på dokumentfeederen.

- Følgende funktioner kan ikke bruges sammen med direkte transmission:
  timertransmission, 2-i-1, kortformat, jobform, pollinghukommelse, originaltælling, Fil, hurtig fil, hukommelsesboks, bogopdeling, polling, 2-sidet scanning, søgning i global adressebog
- Genafsendelse udføres ikke, hvis en direkte transmission ikke lykkes på grund af en kommunikationsfejl eller andre årsager.
- Du kan ikke bruge taste [Forhåndsvis] ved direkte transmission.

## Betjening

1. #### Placering af originaler i den automatiske dokumentfeeder

   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

2. #### Tryk på tasten [Send direkte] på handlingspanelet

3. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG
   - Der kan kun angives én destination. En one-touch-tast, som flere destinationer er lagret i, kan ikke bruges.
   - Destinationen kan ikke hentes fra en global adressebog.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte transmissionen.

   Hvis en faxtransmission allerede er i gang, når den direkte transmission skal gennemføres, vil den direkte transmission vente, indtil den anden transmission er udført. Når den anden transmission er udført, starter den direkte transmission.
   Du kan kun kontrollere jobstatus, mens den direkte transmission venter.
   - JOBSTATUSSKÆRM

   ###### Sådan annulleres scanning af originalen:

   Tryk på tasten [Annuller scanning].

Til toppen