# RUNDSENDING MED BRUG AF F-KODE

## Oversigt

Når et dokument modtages via gentransmission med F-kode / rundsending, gemmes det i hukommelsesboksen med F-kode (Rundsending) i maskinen.
Det modtagne dokument videresendes til flere destinationer, hvis registreret på maskinen. Dokumentet videresendes automatisk.

- Informer først brugeren af en anden maskine om både subadresse og adgangskode for hukommelsesboksen med F-kode (Rundsending) og destinationsnumrene.
- Registrer destinationsnumrene, når du opretter en hukommelsesboks med F-kode (Rundsending) på maskinen.
  - OPRETTELSE AF HUKOMMELSESBOKSE I MASKINEN TIL KOMMUNIKATION MED F-KODE
- Transmission er mulig, også selvom destinationen ikke understøtter F-kode.
- Den anden maskine (relæværtsstation) debiteres for kommunikation til din maskine (relæstation). Kommunikationsafgifter for dokumentrundsending til alle maskiner debiteres din maskine (relæstation).

Når faxer, der videresendes med denne funktion, bliver udskrevet hos den modtager, som de er videresendt til, kan dato og tidspunkt for modtagelse ikke udskrives på faxerne. ("Modtag. dato- og tid.-stempel" er deaktiveret.)
Til toppen