# UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX(TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)

## Oversigt

Aktivering [Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift] gør det muligt at gemme modtagne data uden at udskrive dem og at udskrive dem med brug af en adgangskode.
Hvis denne funktion bruges, forekommer en skærm til kodeordsindtastning i berøringspanelet, når en fax modtages.
Du kan kontrollere billedet af modtagne data på berøringspanelet før udskrivning.

- KONTROL AF BILLEDET FØR UDSKRIVNING

- De modtagne faxer bliver gemt i hukommelsen, uanset om de er blevet modtaget automatisk eller manuelt.
- Når det modtagne data er overført til en anden maskine, overføres også data gemt i hukommelse. På det tidspunkt vises den samme skærm til indtastning af adgangskode, som blev vist for udskrivning. Videresendingen finder ikke sted, med mindre adgangskoden bliver indtastet.

- ###### Sådan aktiveres tilbageholdelsesindstillingen for modtaget data-udskrift:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

- ###### Sådan vises skærmen med liste over modtagne data efter indtastning af adgangskode:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] → [Indst.for check af modt.billed data] i "Indstillingsfunktion (administrator)".

- ###### Sådan overføres modtaget data til en anden maskine:

  Vælg [Systemindstillinger] → [Fax data modtag/videresend] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Når den tidligere programmerede 4-cifrede adgangskode er blevet indtastet med taltasterne, begynder udskrivningen.
Når der trykkes på tasten [Annuller], lukkes skærmen til indtastning af adgangskode, men tasten for data i hukommelsen blinker i berøringspanelet. Skærmen til indtastning af adgangskode vises igen, når du trykker på den blinkende tast eller skifter funktion.
Til toppen