# HUKOMMELSESBOKS MED F-KODE

I dette afsnit forklares det, hvordan hukommelsesbokse gemmes til forskellige typer F-kodekommunikation.

### Tilføjelse eller redigering af en hukommelsesboks med F-kode

Når der trykkes på tasten [Tilføj], vises registreringsskærmen for hukommelseskort med F-kode. Der kan gemmes op til 100 hukommelsesbokse med F-kode til alle funktioner (pollinghukommelse, fortrolig og rundsendingstransmission).
Når du trykker på navnet på hukommelsesboksen med F-kode, vises registreringsskærmen for denne hukommelsesboks med F-kode. Derefter kan du redigere den.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Elementer, der er fælles for alle typer
Bokstype | Vælg bokstypen. Pollinghukommelse: Gem en hukommelsesboks til pollinghukommelse med F-kode. Den subadresse og adgangskode, du gemmer i hukommelsesboksen, er nødvendig, for at den anden maskine kan polle maskinen (anmode om transmission) med brug af kommunikation med F-kode. Fortrolig: Gem en hukommelsesboks til fortrolig kommunikation med F-kode. Gem også en "Udskrifts-PIN" i hukommelsesboksen til udskrivning af faxmeddelelser modtaget med fortrolig modtagelse. Den subadresse og adgangskode, du programmerer i hukommelsesboksen, er nødvendig, for at den anden maskine kan sende en fax til maskinen med brug af fortrolig transmission med F-kode. Rundsending: Gem en hukommelsesboks til rundsendelsestransmission med F-kode. Der kan gemmes op til 30 destinationer til videresendelse af de modtagne data. Den subadresse og adgangskode, du programmerer i hukommelsesboksen, er nødvendig, for at den anden maskine kan sende en fax til maskinen med brug af transmissionsanmodning med F-kode.
Navn på hukommelsesboks | Indtast et navn (maks. 18 tegn) på hukommelsesboksen.
Subadresse/adgangskode | Indtast en subadresse og en adgangskode. Der kan indtastes maks. 20 cifre for hver subadresse og adgangskode. Adskil subadresse og adgangskode med en skråstreg ("/").
Elementer, der vises, når en hukommelsesboks til fortrolig modtagelse gemmes
Udskrifts-PIN | Indstil en "Udskrifts-PIN" for fortrolig modtagelse. Indtast et tal bestående af 4 cifre.
Elementer, der vises, når en hukommelsesboks til rundsending gemmes
Modtagere | Vælg slutmodtagere for rundsendingen. Vælg modtagerne fra adressebogen. Vælg modtageren fra adressebogen; Vælger en adresse fra adressebogen. Destinationsindtastning: En adresse, der ikke er gemt i adressebogen, kan indtastes direkte. Indtast adressen på samme måde som ved lagring af en adresse for en tilstand. Alle destinationer: Dette viser en liste over de valgte modtagere. Adresser kan slettes fra denne liste, hvis nødvendigt.

### Sletning af en hukommelsesboks med F-kode

Hvis du vil slette en hukommelsesboks med F-kode, skal du indstille feltet til venstre for dens navn til og trykke på tasten [Slet].

- En adgangskode kan udelades.
- Glem ikke Udskrifts-PIN. Hvis du glemmer udskrifts-PIN eller har behov for at kontrollere den, skal du kontakte forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.

- Ved programmering af en ny hukommelsesboks kan en underadresse, der allerede er programmeret for en anden boks, ikke anvendes, men samme adgangskode kan anvendes til flere hukommelsesbokse.
- "" og "#" kan ikke bruges i en subadresse.

Til toppen