# MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA

## Oversigt

Modtagne data kan videresendes manuelt efter modtagelsen.
Denne funktion er aktiveret, hvis [Systemindstillinger] → [Driftsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] er valgt i "Indstillingstilstand (administrator)", og hvis [Indst. for check af modt. billeddata] er aktiveret.

## Betjening

Når data modtages, vises øverst på skærmen.

1. #### Tryk på fanen [Event-information] i Systeminformation, og tryk på tasten [Kontroller faxmodtagelsesbillede]

   De modtagne data opstilles.

   Du kan også få vist listen med modtagne data ved at trykke på jobstatusdisplayet og derefter trykke på tasten [Kontroller modtagne data] på handlingspanelet på jobstatusskærmen.

2. #### Tryk på tasten for de modtagne data, du ønsker at videresende, og tryk på tasten [Videresend til anden adresse]

   - Tryk på for at få vist en liste over modtagne data. Listevisningen eller miniaturevisningen kan ændres afhængig af indstillingsfunktion.
   - Flere sæt modtagne data kan vælges.

   - Når du kun vælger et enkelt sæt modtagne data, kan du trykke på tasten [Bekræft billede] på handlingspanelet og kontrollere billedet på eksempelskærmen.
   - Tryk på tasten [Gem til Uønsket fax] for at lagre afsenderens faxnummer som et nummer til "Indstilling af Tillad/Afvis nr." og tryk på tasten [Gem] i den viste bekræftelsesmeddelelse.
     Vælg et afsenderfaxnummer som et nummer til "Indstilling af Tillad/Afvis nr." ved at vælge [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Modtagelsesindstillinger] → [Indstilling af Tillad/Afvis nr.] i "Indstillingstilstand (administrator)".

3. #### Vælg destination på skærmen Adressebog, og tryk på tasten [Start]

Til toppen