# TRANSMISSION MED BRUG AF HØJTTALEREN

## Oversigt

Hvis højttaleren bruges til opkald, sendes faxen, når der er ringet op til nummeret, og der er etableret forbindelse.
Der sendes én side ad gangen.

- Hvis en person besvarer opkaldet, vil du kunne høre vedkommendes stemme, men du kan ikke samtale.
- Hvis højttaleren bruges, udføres transmissionen, uden at originalen scannes ind i hukommelsen.
- En destination med en F-kode (underadresse og adgangskode) kan ikke bruges.
- En one-touch-tast, som har flere destinationer eller en destination, som ikke er til en fax, kan ikke bruges.
- Du kan ikke bruge tasten [Forhåndsvis] i højttalerfunktionen.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Højttaler]

   Når forbindelsen er etableret, høres opkaldstonen gennem maskinens højttaler.

   Hvis du trykker på , kan du bruge skyderen eller til at justere højttalerens lydstyrke.

   ###### Sådan annulleres transmission med anvendelse af højttaleren:

   Tryk igen på tasten [Højttaler].

3. #### Angiv destinationsfaxnummeret

   - ENTERING A DESTINATION NUMBER USING THE NUMERIC KEYS
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONLOG

4. #### Tryk på tasten [Start], når der er etableret forbindelse

   ###### Sådan annulleres transmission:

   Tryk på tasten [Afsending annulleret].

Til toppen