# ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING OG ORIGINALBILLEDTYPE

## Oversigt

Du sikrer optimal scanning ved at vælge belysning og originalbilledtype baseret på originalen.
Kun belysningen kan ændres i Internetfaxfunktion.

###### Belysningsindstilling

Auto | Denne indstilling justerer automatisk belysningen for lyse og mørke områder af originalen.
Manuelt | 1-2 | Vælg denne indstilling, når originalen består af mørk tekst.
3 | Vælg denne indstilling for en normal original (hverken mørk eller lys).
4-5 | Vælg denne indstilling, når originalen består af lys tekst.

###### Valg af en originaltype (i Scannings- eller Dataindtastningsfunktion):

Auto | Originalbilledtypen vælges automatisk, så den passer til originalen.
Manuelt | Tekst | Brug denne funktion til almindelige tekstdokumenter.
Tekst/udskr. foto | Denne funktion giver den bedste balance ved scanning af en original, som indeholder både tekst og trykte fotografier, f.eks. et tidsskrift eller et katalog.
Tekst/Foto | Denne funktion giver den bedste balance ved scanning af en original, som indeholder både tekst og fotografier, f.eks. et tekstdokument med et indsat foto.
Udskrevet foto | Denne funktion er bedst til scanning af trykte fotografier, så som foto i et tidsskrift eller katalog.
Foto | Brug denne funktion til at scanne foto.
Kort | Denne funktion er bedst til kopiering af kort med lyse farveskygger og fin tekst.

Når glaspladen bruges til scanning af flere originalsider, kan du ændre opløsningsindstillingen, hver gang du skifter side.
Når du bruger automatisk dokumentfeeder, kan belysningsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" bruges, kan du dog ændre belysningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres).

## Betjening

### I Scannings- og Dataindtastningsfunktion

1. #### Tryk på tasten [Belysning]

2. #### Tryk på tasten, der er tildelt den originaltype, du ønsker at indstille baseret på originaltypen

3. #### Tryk på skyderen eller for at justere belysningen

   Hvis du justerer belysningen med den valgte originaltype indstillet på [Auto], bliver originalbilledtypen automatisk valgt som [Tekst].
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

### Internetfaxfunktion

1. #### Tryk på tasten [Belysning]

2. #### Tryk på tasten [Manuelt], og juster belysningen med skyderen eller

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

Til toppen