# INDSTILLINGER FOR INDKOMMENDE ROUTING

## Oversigt

Modtagne fax- og internetfaxdata kan videresendes efter den gemte videresendelsestabel.
Når denne funktion er aktiveret, kan du også videresende modtagne internetfaxer til en bestemt e-mail-adresse uden at udskrive dem.

### Tabelregistrering

Du kan gemme eller redigere datavideresendelsestabellen, der har indstillingerne for videresendelse af modtagne data.
Der kan gemmes op til 50 datavideresendelsestabeller.
En enkelt videresendelsestabel kan indeholde op til 500 sæt afsendernumre- og kildeadressekombinationer.
Der kan gemmes op til 1000 destinationer i alle datavideresendelsestabeller tilsammen.
Der kan gemmes op til 100 destinationer for data i FTP/Skrivebord/Netværksmappe.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn på videresendelsestabel | Indtast et navn til videresendelsestabellen.
Videresendelsesvilkår | Indstiller datavideresendelsesvilkårene. Vælg [Send til alle videresendelsesdestinationer] for at videresende til alle destinationer. Vælg [Videresend baseret på betingelserne for videresendelsesdestination 1-3] for at videresende til destinationer på de vilkår, der er indstillet i fanerne "Videresendelsesdestination 1", "Videresendelsesdestination 2" og "Videresendelsesdestination 3".
Modtag linjevalg | Vælger en linje til datamodtagelse.
Afsendernummer-/adresseindstilling | Vælg afsenderfaxnummeret eller internetfaxadressen. Inden du vælger et afsendernummer eller en adresse, skal du gemme destinationsnummeret eller -adressen. Vælg [Videresend alle modtagne data] for at videresende alle modtagne data.
Tilføj | Indsætter det, du har valgt.
Afsendernummer/-adresse på videresendelsestabel | Viser den adresse, der er valgt vha. tasten [Tilføj].
Slet | Sletter den valgte adresse.
Destination 1/2/3 | Du kan angive videresendelsesdatoen og -destinationen. Videresendelsesbetingelser: Vælg betingelserne for datavideresendelse. Ugedag: Vælg en ugedag for, hvornår datavideresendelse skal starte. Videresendelsestidspunkt: Angiv et klokkeslæt for, hvornår datavideresendelse skal starte. Starttidspunkt: Angiv et klokkeslæt for, hvornår datavideresendelse skal starte. Sluttidspunkt: Angiv et tidspunkt for, hvornår datavideresendelse skal slutte. Format: Vælg et datavideresendelsesformat.
Indstillinger for videresendelsesdestination | Anfører de adresser, der kan angives som destination. Vælg en destination ved at sætte den til .
Destinationsindstillinger (direkte indtastning) | Indtast destinationsnavnet direkte. Tryk på tasten [Føj til viderestillingsdestinationer.] for at føje destinationen til listen.

### Afsendernummer-/Adresseregistrering

Gemmer et nyt afsendernummer eller en ny afsenderadresse til indgående routing.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Adresse, der skal indtastes | Viser det indtastede afsendernummer eller den indtastede afsenderadresse.
Faxnummer | Indtast et faxnummer, der skal gemmes som afsender. Når du indtaster flere sendernumre, skal de adskilles med semikolon (;) eller komma (,). Når du trykker på tasten [Global adressesøgning], vises skærmen til global adressesøgning.
I-Fax-adresse | Indtast en internetfaxadresse, der skal gemmes som afsender. Når du indtaster flere sendernumre, skal de adskilles med semikolon (;) eller komma (,). Når du trykker på tasten [Global adressesøgning], vises skærmen til global adressesøgning.
Slet | Sletter det valgte afsendernummer eller den valgte afsenderadresse.
Føj til liste | Føjer det indtastede afsendernummer til listen.

### Administrationsindstillinger

Gemmer administrationsindstillingerne til indgående routing.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Indgående routing | Angiver funktionen til indgående routing.
Deaktiver registrering af videresendelsestabel | Deaktiverer registrering af en videresendelsestabel.
Deaktiver ændring/sletning af videresendelsestabel | Deaktiverer en ændring i en videresendelsestabel.
Deaktivering af betingelse for ændring af videresend | Deaktiverer en ændring i datavideresendelsesbetingelserne.
Deaktiverer indstilling for tidsbestemt videresendelse fra betjeningspanel | Deaktiverer en indstilling for tidsbestemt datavideresendelse fra maskinen.
Indstilling af udskriftstype | Angiver en udskriftsstil for modtagne data. Hvis du har valgt [Gem kun ved fejl], skal du indtaste et filnavn.

## Betjening

1. #### Aktiver funktionen [Indgående routing].

   Tryk på [Administrationsindstillinger] i menuen.
   Aktiver funktionen [Indgående routing] på indstillingsskærmen.

2. #### Lagring af afsendernummer eller -adresse

   Tryk på [Afsendernummer-/adresseregistrering] i menuen.
   Indtast det destinationsnummer eller den destinationsadresse, du vil gemme.
   Hvis du vil videresende alle modtagne data, behøver du ikke gemme afsendernummeret og -adressen separat.

3. #### Lagring af en videresendelsestabel

   Tryk på [Indstillinger for indkommende routing] i menuen.
   Tryk på tasten [Tilføj] på den viste skærm.
   Når skærmen [Tabelregistrering] vises, skal du gemme videresendelsestabellen.

4. #### Aktivering af den gemte videresendelsestabel

   Tryk på [Indstillinger for indkommende routing] i menuen.
   Indstil navnet på den videresendelsestabel, du vil aktivere, til . Hvis du vil indstille en videresendelsesbetingelse, skal du vælge [Videresend baseret på betingelserne for videresendelsesdestination 1-3] og derefter vælge [Fremsend altid] eller [Fremsend på udvalgt dag og tid]. Hvis du har valgt [Fremsend på udvalgt dag og tid], skal du angive en dato og et tidspunkt for datavideresendelse på forhånd.

Til toppen