# AFSENDELSE AF FAXMEDDELELSER

## Oversigt

De metoder, der kan bruges til afsendelse af en fax fra maskinen, er beskrevet nedenfor. Vælg den metode, der passer bedst til dine behov.

### Afsendelse af flere originalsider med fax

Brug den automatiske dokumentfeeder.
Originalerne vil blive scannet ind i hukommelsen og derefter sendt (transmission fra hukommelsen).
Hvis der anbringes flere originalark i passiv tilstand, sendes de i rækkefølge fra den scannede side parallelt med scanningsprocessen (hurtig online-afsendelse).

- BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER TIL FAXAFSENDELSE I HUKOMMELSESTRANSMISSIONSFUNKTION

###### Lagring af et faxjob

Hvis transmissionen ikke kan starte med det samme, fordi linjen er i brug, vil alle sider blive scannet og lagret i hukommelsen. Hvis du vil forsøge at sende en fax, mens et andet job er i gang, kan du lagre faxjobbet. Åbn jobstatuskærmen for at få vist det lagrede faxjob.

- JOBSTATUSSKÆRM

- Transmissionen standser, hvis hukommelsen bliver fuld, mens den første originalside scannes. Hvis hukommelsen bliver fuld, mens originalerne efter den første side scannes, lagres de originalsider, der allerede er scannet.
- De scannede originalsider slettes fra hukommelsen, når transmissionen er udført. Den sendte fax lagres dog, hvis dokumentarkiveringsfunktionen bruges.
  - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA
  - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA
- Hvis jobform er aktiveret, kan du vælge, at den automatiske dokumentfeeder eller glaspladen skal scanne originalen. Afhængigt af funktionen er denne sendemetode muligvis ikke tilgængelig.
  - SENDING A LARGE NUMBER OF PAGES

Når linjen er optaget, eller der opstår kommunikationsfejl, sendes faxerne automatisk igen som standard. Faxjob lagres automatisk (transmission fra hukommelsen) i følgende situationer.

- Maskinens linje er optaget af et andet faxjob, eller maskinen er optaget.
- Der er allerede et lagret faxjob.
- En af følgende funktioner bruges til transmission
  - Rundsendingstransmission, F-kodetransmission, timertransmission, flersidet scanning, boginddeling, 2-i-1, kortformat, jobform, originaltællign
- Glaspladen er i brug (medmindre højtaleren bruges til opkald)

###### Sådan deaktiveres hurtig online-afsendelse:

Vælg i "Indstillingstilstand (administrator)" [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Faxindstillinger] → [Afsendelsesindstillinger] → [Hurtig online-afsendelse].
Hvis denne indstilling deaktiveres, startes transmissionen fra hukommelsen ikke, før alle sider er scannet.

### FAXAFSENDELSE AF TYKKE ORIGINALER ELLER SIDER I EN BOG

Læg en original på glaspladen.

- BRUG AF GLASPLADEN TIL AFSENDELSE AF EN FAX I HUKOMMELSESTRANSMISSIONSFUNKTION

- Hurtig online-afsendelse er ikke tilgængelig, når en fax sendes fra glaspladen.
- Scan siderne én for én, når du scanner en flersidet original.

### AFSENDELSE AF EN FAX FØR LAGREDE FAXJOB

Send faxen i direkte transmissionstilstand. Originalen sendes direkte til den modtagende faxmaskine uden at blive scannet ind i hukommelsen.
Når direkte transmissionstilstand bruges, starter transmissionen, så snart den igangværende transmission er færdig (før eventuelle lagrede faxjob).
Tryk på tasten [Send direkte] på handlingspanelet for at sende en fax.

- BRUG AF DEN AUTOMATISKE DOKUMENTFEEDER TIL FAXAFSENDELSE I DIREKTE TRANSMISSIONSFUNKTION
- BRUG AF GLASPLADEN TIL AFSENDELSE AF EN FAX I DIREKTE TRANSMISSIONSFUNKTION

Når den direkte transmission er færdig, skifter tilstanden automatisk tilbage til transmission fra hukommelsen.
Du kan ikke bruge tasten [Forhåndsvis] i direkte transmission.
Til toppen