# TILFØJELSE AF MARGENER VED KOPIERING(MARGINSKIFT)

## Oversigt

Denne funktion flytter kopibilledet til højre, venstre eller ned for at justere marginen.
Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at samle kopierne med snor eller i en mappe.

Uden at bruge marginskift | Brug af marginskift
--- | ---

###### Hæftesteder

Marginskift og rotationskopi kan ikke kombineres.

###### Sådan ændres standardindstillingen for marginskift:

Vælg [Systemindstillinger] → [Kopifunktionsindstillinger] (fane) → [Kopifunktionsindstillinger] → [Standardindstilling for marginskift] i "Indstillingstilstand (administrator".

## Betjening

1. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Marginskift]

3. #### Tryk på den retning, du vil flytte billedet i

4. #### Angiver marginskiftbredden

   Tryk på den numeriske værdi, der repræsenterer for- eller bagsidens visningsfelt, og indtast marginintervallet ved hjælp af taltasterne. Ellers tryk på tasten for at indtaste intervallet.
   Hvis du afkrydser feltet [Juster 2. sides værdi til 1.] med , kan du angive for- og bagside samtidigt.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstilling af marginskift:

   Tryk på tasten [Fra].

5. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

6. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen