# LASERENHED

## Oversigt

Når laserenheden bliver snavset, kan der dannes stribemønstre (farvede striber) på den udskrevne side. Hvis der dannes stribemønstre (farvede striber), så skal laserenheden rengøres.

###### Striber (farvede striber) forårsaget af en snavset laserenhed

- Farvede striber vises altid samme sted. (Striberne er aldrig sorte).
- De farvede striber går parallelt med papirindføringsretningen.
- Farvede striber vises ikke kun på udkast fra en kopimaskine, men også på udskrifter fra en computer. (De samme striber vises på både kopier og udskrifter).

## Betjening

### Rengøring af laserenheden

1. #### Åbn frontlågen (nederste)

2. #### Tag rengøringsværktøjet til laserenheden ud.

   Rengøringsværktøjet er fastgjort til maskinens frontlåge (nederste).
   1. (1) Tryk i venstre side af rengøringsværktøjet for at få det af krogen
   2. (2) Sæt det over krogen for at placere det på bagsiden
   3. (3) Drej rengøringsværktøjet omkring knoppen for at få det af krogen til højre.

3. #### Kontrollér, at rensepuden i spidsen af rengøringsværktøjet ikke er snavset.

   Hvis rensepuden er snavset, skal du fjerne den fra rengøringsværktøjet og udskifte den med en ren. Du finder mere information om udskiftning af rensepuden i afsnittet "Udskiftning af rensepude".

4. #### Peg nedad med rensepuden og før langsomt værktøjet ind i det hul, der skal rengøres i laserenheden

   Husk at rette rensepuden nedad. Mærkater i stil med (A) findes på områder, der skal rengøres.

5. #### Sæt rengøringsværktøjet helt ind i hullet og træk det ud igen.

   Træk rengøringsværktøjet ud, til du kan mærke, at spidsens værktøj slipper laserenhedens rengøringsflade.

6. #### Gentag trin 4 til 5 to eller tre gange og fjern derefter rengøringsværktøjet.

7. #### Gentag trin 4 til 6 for at rense alle huller (4 huller) i laserenheden

   Der er i alt fire huller i laserenheden, der skal rengøres.
   Rengør alle hullerne.

8. #### Sæt rengøringsværktøjet på plads igen

   1. (1) Hæft rengøringsværktøjet på knoppen og drej det omkring den. Sæt derefter kanten (siden uden rensepude) på krogen til højre
   2. (2) Før venstre side af rengøringsværktøjet over krogen for at placere det i denne side
   3. (3) Skru rengøringsværktøjet fast på krogen

9. #### Luk frontklappen

### Udskiftning af rensepude

1. #### Åbn frontlågen (nederste) og tag en ekstra rensepude ud

   Ekstra rensepuder opbevares i frontlågen (nederste).
   Tag fat i enden af rensepuden, og træk den ud af lågen.

2. #### Fjern den beskidte rensepude fra spidsen af rengøringsværktøjet

   Hold godt fast i værktøjet, hvor rensepuden sidder fast, og tryk med din anden hånd ned på den krog, der holder rensepuden. Tag nu rensepuden af.

   Sæt rensepuden på plads på inderlågen. Husk at lukke inderlågen, når du har udskiftet rensepuden.

3. #### Sæt den nye rensepude fast på rengøringsværktøjet

   Placer rensepudekrogen ud for fastgøringshullet i rengøringsværktøjet. Hold godt fast i rensepuden, og tryk rengøringsværktøjet ind.

Til toppen