# ÆNDRING AF FARVETILSTANDSINDSTILLING

## Oversigt

Skift den farvetilstand, der bruges til at scanne originalen.

###### Typer af farvetilstand

AUTODETEKT | Maskinen registrerer om originalen er i farve eller sort/hvid og vælger automatisk fuld farve eller sort/hvid (Mono2 eller gråtone) scanning.
Fuld farve | Originalen scannes firefarvet. Denne indstilling er bedst til firefarvede originaler såsom kataloger.
Gråtoner | Farverne på originalen scannes i sort og hvid som nuancer af grå (gråtone).
Mono2 | Farver på originalen bliver scannede som sort/hvid. Denne funktion er bedst for originaler, der kun indeholder tekst.

Denne funktion kan ikke anvendes i internetfaxfunktion.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Farvetilstand]

2. #### Tryk på tasten for den ønskede farvetilstand for originalen

   Hvis der er en blanding af destinationer i forskellige afsendelsesfunktioner, skal du trykke på for at vælge en afsendelsesfunktion (E-mail, Netværksmappe, FTP/Desktop eller Dataindtastning) for at indstille farvetilstanden for hver funktion.

3. #### Hvis du har valgt [Auto], skal du trykke på tasten [Gråtoner] eller [Mono2]

   Angiv, hvorvidt Mono2 eller gråtoner skal bruges, når sort-hvide originaler scannes. Bemærk, at hvis filformatet er indstillet til JPEG, foretages scanningen i gråtoner.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

Til toppen