# SERVICEINDSTILLINGER

## "DNS"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af DNS-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### DNS-indstillinger

###### Primær server

Indtast IP-adressen for den primære DNS-server.

###### Sekundær server

Indtast IP-adressen for den sekundære DNS-server.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder.
Den tid, der bruges, indtil der oprettes forbindelse til DNS-serveren ifølge standardspecifikationerne.

###### Domænenavn

Indtast det domænenavn, hvor den valgte DNS-server findes.

###### Dynamisk DNS-opdatering

Konfigurer denne indstilling for at bruge dynamisk opdatering af DNS-serveren.

###### Opdateringsinterval

Indtast et interval for opdatering af DNS-serveren.

## "WINS"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af WINS-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### WINS-indstillinger

###### Primær server

Indtast IP-adressen for den primære WINS-server.

###### Sekundær server

Indtast IP-adressen for den sekundære WINS-server.

###### Område-id

Indtast område-id'et.

## "SMTP"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af SMTP-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### SMTP-indstillinger

###### Primær server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den primære SMTP-server.

###### Sekundær server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den sekundære SMTP-server.

###### Portnummer

Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 25.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 20 sekunder. Værdien bruges til at oprette forbindelse til SMTP-serveren og til dataoverførsel ifølge specifikationerne for e-mail-systemet.

###### Svar E-mail adresse

Hvis dataoverførslen ikke lykkes, kan den ikke-leverede e-mail returneres fra serveren.
Indtast en e-mail-adresse (kun én adresse) for at få sådanne ikke-leverede e-mails.
Som regel indtastes systemadministratorens e-mail-adresse.

###### Aktivér SSL

Hvis er valgt, kan SMTP-over-TLS-krypteringskommunikation anvendes af STARTTLS-kommandoen.
Dette kræver, at serveren understøtter STARTTLS-kommandoen.
For at tillade SSL-kommunikation indstilles "Portnummer" til det samme portnummer som den normale SMTP.

###### SMTP-godkendelse

Hvis er valgt, udføres SMTP-servergodkendelse.
Hvis du bruger Kerberos-godkendelse, skal du indstille KDC-serveren, portnummeret og området på indstillingssiden for Kerberos-godkendelse.

###### Brugernavn

Indtast brugernavnet.

###### Adgangskode

Indtast kodeordet.
For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .

###### POP før SMTP

Hvis er valgt, er du godkendt til POP-serveren, før du bruger SMTP-kommunikation.

- POP3-server: Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den sekundære SMTP-server.
- Portnummer: Indtast POP3-portnummeret for POP før SMTP-kommunikation. Standardindstillingen er port 110.
- POP-godkendelse: Hvis er valgt, bruges godkendelsesprotokollen (inkl. APOP) til godkendelse til POP3-serveren.
- Brugernavn: Indtast brugernavnet for POP før SMTP-kommunikation.
- Adgangskode: Indtast adgangskoden for POP før SMTP-kommunikation. For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .
- Aktiver SSL: Hvis er valgt, er POP over SSL-kommunikation eller POP over TLS-kommunikation efter STLS-kommando aktiveret.
  Dette kræver, at serveren understøtter POP over SSL-kommunikation eller STLS-kommandoen.
  For at tillade SSL-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til portnummeret for POP over SSL-kommunikationen.
  For at tillade POP over TLS-kommunikation skal du indstille "Portnummer" til det samme portnummer, som der bruges til normal POP3-kommunikation.

###### Forbindelsestest

Tryk på tasten [Udfør] for at teste forbindelsen til SMTP-serveren.

## "SNMP"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af SNMP-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### SNMP v1-indstillinger

Konfigurer denne indstilling for at bruge SNMPv1-indstillingerne.

###### Adgangsmetode

Angiv en adgangsmetode.

###### GET Community

Indtast GET Community-navnet for at hente enhedsoplysningerne via SNMP.

###### SET Community

Indtast SET Community-navnet for SNMP-indstillingen.
For at ændre SET Community skal du vælge .

###### TRAP Community

Indtast det Community-navn, der skal bruges til den SNMP TRAP, der sendes fra enheden.

###### TRAP-destinationsadresse

Indtast IP-adressen på destinationscomputeren for SNMP TRAP-kommunikation.

### SNMP v3-indstillinger

Konfigurer denne indstilling for at bruge SNMPv3-indstillingerne.

###### Brugernavn

Indtast brugernavnet.

###### Godkendelsesnøgle

Indtast godkendelsesnøglen.

###### Privat nøgle

Indtast den private nøgle.

###### Kontekstnavn

Kontekstnavnet vises.

## "Kerberos"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af Kerberos-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### Indstillinger for Kerberos-godkendelse

###### KDC-server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for Kerberos-godkendelsesserveren.

###### Portnummer

Indtast portnummeret for Kerberos-godkendelsesserveren. Standardindstillingen er port 88.

###### Område

Indtast Kerberos-område.

## "SNTP"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af SNTP-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### SNTP-indstillinger

###### SNTP

Konfigurer denne indstilling for at bruge SNTP-protokollen.

###### SNTP-server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for SNTP-serveren.

###### Portnummer

Indtast et portnummer. Standardindstillingen er port 123.

###### Timeout

Indtast en timeout-værdi. Standardindstillingen er 5 sekunder.

###### Synkroniseringsinterval

Indtast et interval for synkronisering af SNTP-serveren.

###### Synkroniser ved opstart

For at udføre synkronisering ved maskinopstart skal du vælge .

###### Synkroniser nu

Når der trykkes her, synkroniseres maskinen med SNTP-servertiden.

## "mDNS"-fanen

Brug denne fane til konfiguration af mDNS-indstillinger.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### mDNS-indstillinger

###### mDNS

Konfigurer denne indstilling for at bruge mDNS-indstillingerne.

###### Servicenavn

Indtast et servicenavn.

###### Domænenavn

Indtast domænenavnet.

###### Prioritetstjeneste

Vælg en service, du vil bruge med prioriteten.
Til toppen