# ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING

## Oversigt

Angiv opløsningsindstillingen.
For normale tekstoriginaler giver 200 × 200 dpi (200 × 100 dpi i internetfaxfunktion) et billede, der let kan læses.
For foto og illustrationer vil en høj opløsningsindstilling (600 × 600 dpi etc.) give et skarpt billede.
En høj opløsningsindstilling vil imidlertid resultere i en stor fil, og hvis filen er for stor, er transmission måske ikke mulig. Hvis det er tilfældet, kan du reducere antallet af scannede sider eller træffe andre forholdsregler for at formindske filstørrelsen. Hvis scannerudvidelsessættet (mulighed i Kompakt PDF) er installeret, kan farvedataene komprimeres.
Se "I Scannings- og Dataindtastningsfunktion" eller "I Internetfaxfunktion", når du ændrer antallet af sider pr. fil. Se også "ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE", når du ændrer størrelsen på afsendelsesdata.

- Når glaspladen bruges til scanning af flere originalsider, kan du ændre opløsningsindstillingen, hver gang du skifter side.
- Når [TIFF-S] er valgt som format i internetfaxfunktion, kan der kun vælges [200X100dpi] eller [200X200dpi].

Når du bruger automatisk dokumentfeeder, kan belysningsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" bruges, kan du dog ændre belysningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres).

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Opløsning]

2. #### Tryk på tasten for den ønskede opløsning

   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Når E-mail, FTP/desktop eller Netværksmappe vælges:

   ###### Når Internetfax vælges:

   - Hvis der er en blanding af destinationer i forskellige funktioner, skal du trykke på for at skifte funktion for at indstille opløsningen i hver funktion.
     FTP/desktop og netværksmappe indstilles imidlertid til samme funktion.
   - I Internetfaxindstilling kan du angive en halvtone ved at indstille feltet [Halvtone] til . (Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis [200x100dpi] er valgt).
     Denne funktion sender et billede i højere kvalitet end normalt, når der scannes en original med mange gråtoneelementer, f.eks. fotografier eller farveillustrationer.
   - Hvis [Format] for filen er indstillet til [Kompakt PDF], eller hvis komprimeringsforholdet er indstillet til [Fremhævelse af sorte bogstaver], er opløsningen indstillet til [300x300dpi].

Til toppen