# BRUG AF GLASPLADEN TIL 1-SIDET KOPIERING

Dette afsnit forklarer, hvordan man laver en kopi på glaspladen.

## Betjening

1. #### Læg originalen på glaspladen og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   - GLASPLADE

2. #### Læg det næste sæt originaler på og tryk på tasten [Mere scanning]

   Gentag dette trin, indtil alle originaler er scannet.

3. #### Kontrollér, at du har valgt det papir, der skal bruges, samt farvetilstand

   Se nedenstående punkter vedrørende ændring af papir eller farvetilstand.
   - INDSTILLING AF PAPIRBAKKE
   - INDSTILLING AF MANUEL FEEDER
   - Indstilling af farvetilstand
   Afhængigt af originalen kan der være tilfælde, hvor der ikke automatisk vælges samme papirstørrelse som originalen. Er det tilfældet, skiftes papirbakken manuelt.

4. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen