# HULLEMODUL (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

## Oversigt

Hullemodulet kan installeres på en finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) til hulning af det papir, der udskrives/kopieres.
En finisher (50-siders hæftning) eller en ryghæftningsfinisher (50-siders hæftning) er nødvendig for at installere hullemodulet.

### Bortskaffelse af hulningsaffald

Når du laver huller, opsamles hulningsaffaldet i hulningsaffaldsboksen.
Følg fremgangsmåden til udskiftning af hulningsaffaldsboksen.

1. #### Åbn frontlågen

2. #### Tag fat i håndtaget på hulningsaffaldsboksen, træk forsigtigt boksen ud og smid hulningsaffaldet ud

   Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.

3. #### Skub forsigtigt boksen på plads igen

4. #### Luk frontklappen

Til toppen