# AFSENDELSE AF DET SAMME SCANNEDE BILLEDE TIL FLERE DESTINATIONER(RUNDSENDINGSTRANSMISSION)

## Oversigt

Du kan sende samme scannede billede til destinationer for e-mail, FTP og netværksmappe i en enkelt arbejdsgang. Dette kaldes "rundsending".
Du kan sende til helt op til 500 destinationer i én rundsending.

En lang original sendes i sort/hvid.
Hvis en Scan til FTP- eller Netværksmappeadresse er angivet, kan du ikke bruge hyperlink e-mail-transmission.

###### For at registrere destinationer i en kontaktperson eller gruppe:

Tryk fra basisskærmen eller adressebogen på tasten [Registrer/rediger adresse] på handlingspanelet eller på tasten [Adressekontrol] på startskærmen. Se "LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING", "LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING", "LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSESLOGS" eller "LAGRING AF GRUPPER" for at få flere oplysninger.

### Tip vedrørende brug af rundsending

Det er praktisk at gemme destinationer, du hyppigt bruger til rundsendingstransmission, som kontakter eller grupper. Maks. 500 destinationer kan lagres i en kontakt eller gruppe.
Ved at trykke på one-touch-tasten for en registreret gruppe kan du hente flere kontakter på én gang.
Til kontakter skal du indstille afkrydsningsboksen [Indstil som standard] til for flere destinationer, og du kan hente dem ved blot at trykke på tasten.

- LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
- LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSESLOGS
- LAGRING AF GRUPPER

Hvis du vælger [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator)" → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Adressebog standardvalg], og hvis du indstiller feltet [Brug kun adresser for afsendelsestilstand] til (fabriksstandard), indlæses kun destinationerne for den aktuelt valgte funktion bland de destinationer, der er indstillet med [Indstil som standard]. Men hvis dette felt er indstillet til , kan du også ringe op til en destination i en anden indstilling.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv alle destinationer

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN
   - Tryk på for at skifte leveringstype (Til/Cc/Bcc).
   - kan udelades før eller efter en destination, der er indtastet vha. en one-touch-tast.
     Hvis "Tvungen indtastning af adr.tast v. rundsending" er aktiveret i "Indstillingstilstand", skal du trykke på før angivelse af næste destination.
   - One-touch-taster, der ikke kan anvendes til rundsendingstransmission, er gråtonede for at forhindre, at de vælges.
   - Hvis en Scan til FTP- eller Netværksmappeadresse er angivet, kan du ikke bruge hyperlink e-mail-transmission.

3. #### Tryk på tasten [Bekræft adresse] på handlingspanelet

4. #### Bekræft destinationen

   Sådan annulleres den angivne destination
   Tryk på one-touch-tasten for den destination, du vil annullere, og tryk på tasten [Slet] på handlingspanelet.

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at få vist det leverede billede, før dataene sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen