# UDVISKNING AF SVAGE FARVER PÅ BILLEDET (FORTRÆNG BAGGRUND)

## Oversigt

Denne funktion fortrænger lyse baggrundsområder på originaler.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN

3. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Fortræng baggrund]

4. #### Tryk på tasten [Til]

5. #### Angiv det område, der skal slettes

   Tryk på , eller skub skyderen for at justere kontrasten. Jo lavere tal, jo mørkere bliver det slettede område.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan fortrydes fortrængning af baggrund:

   Tryk på tasten [Fra].

6. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
     Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger. Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
   - Når indstillingen for farvetilstand er [Mono2], fungerer funktionen for baggrundsfortrængning ikke.

Til toppen