# BAKKER MED STOR KAPACITET

## Oversigt

Brug bakkern med stor kapacitet til at udskrive store mængder papir, der ikke kan behandles med den almindelige bakke.
Bakkerne med stor kapacitet kan rumme maksimalt 5.000 ark papir (2.500 ark til bakke 5 og 2.500 ark til bakke 6) fra A3W (13" × 19") til B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Når du skifter papirstørrelse, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicerepræsentant.

- Udover almindeligt papir kan der lægges specialmedier såsom transparenter og fanepapir i bakkerne med stor kapacitet.
  For at kunne ilægge fanepapir skal det dertil indrettede styr være installeret.
- Hvis du har ilagt papir af en anden type end det tidligere ilagte papir, skal du kontrollere indstillingerne i "Indstillingsfunktion".

###### Sådan kontrollerer du, hvilken papirtype der skal indstilles i bakken:

Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".
Læg ikke tunge ting på bakken og tryk ikke ned på bakken.

## Betjening

1. #### Tryk på betjeningsknappen

   Betjeningsknappen blinker, og bakkens papirbord sænkes til ilægningsposition. Vent til betjeningsknappen er slukket igen.

   Træk ikke ud i bakken, før lyset er slukket. Hvis du trækker bakken ud med tvang, mens knappen er tændt eller blinker, kan det medføre fejl i maskinen.

2. #### Træk papirbakken ud

   Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.

3. #### Læg papiret i

   Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 2,500 ark).

   Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.

4. #### Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen

   Skub bakken helt ind i maskinen. Papirbordet hæves, når bakken er skubbet ind.
   Betjeningsknappen blinker, mens papirbordet hæves. Knappen tændes, når papirbordet er hævet helt.

### Ilægning af fanepapir

1. #### Tag papirstyret til fanepapir ud

   Styret opbevares i venstre side af bakken.

2. #### Læg fanepapiret i bakken

   Læg fanepapiret med udskrivningssiden nedad, så fanen er til højre.

   Se følgende figur og juster fanepapirets faneposition.

3. #### Anbring papirstyret til fanepapir

   Anbring styret oven på fanepapiret.

4. #### Skub forsigtigt bakken ind i maskinen og indstil papirtype på fanepapir

   Indstil papirtype til fanepapir med anvendelse af "Indstillinger for papirbakke" i systemindstillingerne.

   ###### Sådan indstilles papirtype på fanepapir:

   Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingstilstand".

### Ændring af papirformatet

1. #### Løsn skruen på papirstyret

2. #### Skub til papirstyrets plade

   Skub til pladen, til den røde linje vises midt i pladens størrelsesvindue.
   Både den nærmeste og den fjerneste plades flyttes, når du skubber til en af dem.

3. #### Juster papirstyret til den papirstørrelse, der skal anvendes

   Skub papirstyret frem eller tilbage, til størrelsesmærket for den papirtype, der skal anvendes ( eller ) vises i pladens størrelsesvindue.
   Både den nærmeste og den fjerneste plades flyttes, når du skubber til en af dem.

4. #### Fastgør papirstyret

   (1) Skub til papirstyrets plade.
   Skub til pladen, til den papirstørrelse, der skal anvendes, vises i pladens størrelsesvindue.
   Både den nærmeste og den fjerneste plades flyttes, når du skubber til en af dem.
   (2) Spænd skruen på papirstyret.
   Spænd skruerne på både det fjerneste og det nærmeste papirstyr.

5. #### Juster det højre papirstyr til den papirstørrelse, der skal anvendes

   (1) Hold fast i papirstyrets lås, og skub papirstyret til den papirstørrelse, der skal anvendes.
   (2) Slip papirstyrets lås.
   (3) Flyt papirstyret en smule til højre og venstre, så det låses fast.
   Der høres en kliklyd, når papirstyret låses fast.

6. #### Indstil papirstørrelsen og papirtypen

   Indstil papirstørrelsen og papirtypen ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Indstillinger for papirbakke].
   Hvis indstillingen for papirstørrelse ikke konfigureres korrekt, fungerer automatisk papirvalg ikke korrekt, og der kan blive udskrevet på den forkerte papirstørrelse eller -type, eller der kan forekomme fejlindføring.

Til toppen