# INDSTILLINGER FOR PAPIRBAKKE

## Bakkeindstillinger/papirindstillinger

Disse indstillinger angiver den automatiske bakkeskiftefunktion samt papirtype og -størrelse for hver papirbakke.
Når denne indstilling er aktiveret og den anvendte bakke skiftes automatisk, kan forsiden af indstillinger for forside/bagside XY-udskrivningsposition blive ændret på grund af bakkeskiftet.

### Automatisk bakkeskift

Når en bakke løber tør for papir under udskrivning, bestemmer denne indstilling, om en anden bakke med den samme papirstørrelse og papirtype skal vælges automatisk, og om udskrivning skal fortsætte.

### Indstillinger for hver bakke

Disse indstillinger angiver papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der er tilladt for hver papirbakke.
Når der trykkes på et bakkenavn, vises bakkeregistreringsskærmen.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Vælg en papirtype, der skal lægges i bakken. De papirtyper, der kan vælges, varierer for hver papirbakke. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Se "Papirtyperegistrering" for at indstille en brugerdefineret type.
Størrelse | Vælg papirstørrelsen på listen. De papirstørrelser, der kan vælges, varierer alt efter bakken. De størrelser, der kan vælges, kan også være begrænset af den papirtype, der er valgt ovenfor. Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger". Hvis den ønskede størrelse ikke forekommer på listen, vælg [Størrelsesindtastning], og indtast størrelsen direkte (kun for bakke 4 til 8 og for manuel feederen). Du kan finde flere oplysninger i "Bakkeindstillinger".
Fødning af godkendt job | Vælg de funktioner, der kan bruges. Hvis der er en funktion, du ikke ønsker skal bruges med den valgte bakke, skal du deaktivere funktionen. Når "Type" ikke er almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller en brugertype.
Indstilling for detektering af dobbelt indføring | Vælg, om dobbelt indføring skal detekteres.
Valg af papirindstillinger | Papiregenskaber kan vælges, når [Brugertype] er valgt for typen af "Bakkeregistrering". Vælg egenskaber, der er indstillet i Papiregenskaber som passende til papiret. Tryk på [Tilføj] for at tilføje ny papirindstilling. Se "Registrering af papirindstillinger" for fremgangsmåde for tilføjelse af papirindstillinger.

- Hvis den papirstørrelse, der er angivet her, er forskellig fra den papirstørrelse, der ligger i bakken, kan der opstå problemer eller papirstop ved udskrivning.
  Se "FØR BRUG AF MASKINEN" for at ændre papirstørrelsen i en bakke.
- Papiregenskaber, som f.eks. "Fastsat papirside", indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm.
- Hvis du har valgt [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af bakkeindstillinger] i "Indstillingsfunktion (administrator), kan du ikke konfigurere bakkeindstillingerne (undtagen for den manuelle feeder).
- Papirbakkeindstillingerne kan forhindre, at visse papiregenskaber bliver valgt.

###### Bakkeindstillinger

Papirbakke | Papirtype | Størrelse
--- | --- | ---
Bakke 1 | Almindelig, Fortrykt, Genbrugspapir, Brevpapir, Forhullet, Farvet, Brugertype | A4, B5, letter (8-1/2" × 11")
Bakke 2 | A4, letter (8-1/2" × 11")
Bakke 3 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-tommer (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9 × 12"), 8K, 16K, 16KR
Bakke 4 | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, præget, brugertype | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-tommer (12" × 18"(A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-tommer, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Etiket | Etiket Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), størrelsesindtastning-AB, størrelsesindtastning-inch Fanepapir
Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-tommer (Letter (8-1/2" × 11"))
Bakke 5 (når MX-LC12 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugs, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" × 11")
Standardindstillinger Bakke 5 (når MX-LCX3 N er installeret) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), 13" × 19", Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)
Bakke 5 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugs, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, blankt papir, etiketter, præget, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-12" × 13")), Auto-tommer (13" × 19", A3W(12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R)), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-tommer, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Bakke 6 (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, tyndt papir, fanepapir, transparent, blankt papir, mærkater, præget, brugertype | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret).
Bakke 7 (Når der er installeret to bakker med stor kapacitet) | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret).
Bakke 8 (Når der er installeret to bakker med stor kapacitet) | Samme som for bakke 6 (når MX-LC13 er installeret). | Samme som for bakke 5 (når MX-LC13 er installeret).
Manuel feeder (på maskinen) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, kraftigt papir 3*1, kraftigt papir 4*1, blankt papir, præget, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 13" × 19", 11" × 17”, 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" ) *2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Auto-tommer (13" × 19", 12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-tommer, A4W (9" × 12"), 8K, 16K, 16KR
Kuvert | Com-10, Monarch, DL, C5
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Etiket | Samme som for bakke 4
Manuel feeder (når MX-LC13 er installeret) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, tyndt papir, transparent, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13" )*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2), Auto-tommer (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R(7-1/4" × 10-1/2"R), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2), Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-tommer, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Samme som for bakke 4
Fanepapir | Samme som for bakke 4
Inserter (øverste) | Almindeligt, fortrykt, genbrugspapir, brevpapir, forhullet, farvet, kraftigt papir 1*1, kraftigt papir 2*1, brugertype | Auto-AB (A3W(12" × 18"), A3, B4, A4W(9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 330 mm*2, 216 mm × 340 mm*2, 216 mm × 343 mm*2, Ledger (11" × 17"), Letter (8-1/2" × 11")) Auto-tommer (12" × 18"(A3W), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R), Invoice R (5-1/2" × 8-1/2R), Executive R (7-1/4" × 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" × 12"(A4W), 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2) Størrelsesindtastning-AB, Størrelsesindtastning-tommer, 13" × 19", SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Inserter (nederste)

*1 Kraftigt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2 (28 lbs. til 46 lbs.)
Kraftigt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2 (47 lbs. til 58 lbs.)
Kraftigt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2 (59 lbs. til 68 lbs.)
Kraftigt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2 (69 lbs. til 79 lbs.)
*2 Den størrelse, der automatisk registreres, indstilles i "Vælg lignende størrelser for autodetekt" på skærmen for indstillinger for bypass-bakke (se nedenfor).

### Vælg lignende størrelser for autodetekt

"Vælg lignende størrelser for autodetekt" anvendes til at vælge den papirstørrelse, der automatisk registreres fra lignende størrelser under automatisk registrering af papirstørrelse.
Når en papirstørrelse vælges, registreres alle papirstørrelser som den valgte.

Bakke | Auto-AB | Auto-Inch
--- | --- | ---
Bakke 5/Bakke 6 (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Bakke 7/Bakke 8 (når to bakkerne med stor kapacitet er installeret)
Manuel feeder (på maskinen) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Manuel feeder (når bakkerne med stor kapacitet er installeret) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inserter (øverste) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Inserter (nederste)

## Registrering af skræddersyet størrelse (Bypass)

Hvis du ofte bruger en papirstørrelse i den manuelle feeder, som ikke er standard, kan du registrere papirstørrelsen på forhånd.
Ved at registrere papirstørrelsen spares du for besværet med at angive størrelsen, hver gang du skal bruge den.
Der kan registreres op til tre papirstørrelser.
Tryk på tasten ([Brugerdef. til [Brugerdef. ), hvor du vil registrere eller ændre en papirstørrelse, hvorefter registreringsskærmen vises.
Vælg, om du vil indtaste størrelsen i mm ("Størrelsesindtastning-AB") eller tommer ("Størrelsesindtastning-inch"), og angiv derefter papirets X- og Y-mål.

###### Liste over opsætningselementer

Tomme-valg | Papirbakkens placering | Indstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesindtastning-AB | Installeret i maskinen | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 90 mm til 330 mm
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 140 mm til 1200 mm Y-akseretning: 100 mm til 330 mm
Størrelsesindtastning-inch | Installeret i maskinen | X-akseretning: 5-1/2" til 47-1/4" Y-akseretning: 3-5/8" til 13
Bakke med stor kapacitet | X-akseretning: 5-1/2" til 47-1/4" Y-akseretning: 4" til 13

## Registrering af papirindstillinger

Når der trykkes på [Tilføj] i valget af papirindstillinger i papirbakkeindstillingerne, kommer skærmen til registrering af papirindstillinger frem. Hvis der vælges avancerede indstillinger i papiregenskaber for det anvendte papir, kan du udskrive ved brug af de mest velegnede betingelser for den pågældende udskrivning.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Indtast et navn for papirindstillingerne (maksimalt 50 tegn i halv eller fuld bredde).
Søg Nummer | Indtast et søgetal.
Fanen [Standardindstillinger]
Papirvægtindstillinger | Valg af papirvægten, der skal anvendes.
| Enhed | Indstil enhederne, der skal anvendes for papirvægt.
Papirtype | Indstil papirtypen efter blankhed.
Papiroplysninger | Indstil, når farvet papir, fanepapir eller forhullet papir anvendes.
Papirindstillinger | Indstil egenskaberne for papiretm der skal anvendes. For egenskaber henvises til indstillingerne i "Papirtyperegistrering".
Fanen [Detaljer]
Indstillinger for fikseringstemperatur | Indstil en fikseringstemperatur, der er passende for det anvendte papir.
Indstilling for detektering af dobbelt indføring | Angiv, om dobbelte indføringer skal detekteres. Denne funktion kan ikke anvendes, når papiret, der anvendes, er tungere end 68 lbs. (256 g/m2).
Værdiindstilling for primær overføringsstrøm | Indstil strømmen for den primære overføringsenhed, der anvendes til at overføre toner til transportbæltet. Ved at justere strømmen for den primære overføringsenhed, kan overføringsproblemer, såsom utilstrækkelig overføring til transportbæltet undgås. Vælg indstillinger for både sort/hvid og 4 farve (sort, cyan, magenta gul).
Værdiindstilling for sekundær overføringsstrøm | Indstil strømmen for den sekundære overførringsenhed, der anvendes til at overføre toner fra transportbæltet til papiret. Ved at justere strømmen til den sekundære overføringsenhed, kan problemer med f.eks. utilstrækkelig overføring til papiret blive forbedret Når ubestrøget papir vælges som [Papirtype] Indstil forsiden og bagsiden for både sort/hvid og farve. Når andet end ikke bestrøget papir er valgt som [Papirtype] Vælg indstillinger for både sort/hvid og farve.
PTC-strømværdiindstilling | Indstil PTC-afladerstrømmen. PTC-afladerstrømmen kan justeres til at opnå en overføringskapacitet, der er passende for det anvendte papir. Når der anvendes præget papir som [Papirtype] Indstil både sort/hvid og farve. Når andet end præget papir er valgt for [Papirtype] Indstil for sort/hvid og farve på samme tid.
Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition | Konfigurer indstillinger for at få for- og bagmidten til at matche i duplexudskrivning. Dette korrigere for- og bagside, der ikke er afpasset.
Indstillinger for for/bag XY-faktor | Konfigurer indstillinger for at gøre billedstørrelsen ens i duplexudskrivning. Dette justerer billedstørrelsen på for- og bagsider af papiret.

- Afhængigt af den anvendte bakke, kan der være begrænsninger i indstillingsmulighederne, der kan vælges, eller en indstilling er måske slet ikke mulig.
- De parametre, der kan indstilles, varierer afhængigt af de installerede perifere enheder.
- Indstillinger for for/bag XY-faktor kan kun vælges, når maskinen anvendes som en printer.

## Indstillinger for for/bag XY-faktor/Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition

### Indstillinger for for/bag XY-faktor

Indstillinger for/bag XY-faktor anvendes til at eliminere udskrivningsafvigelse ved at skifte for/bag faktoren, således at printstørrelserne matcher.
Tryk på [Skift] i indstillinger for for/bag XY-faktor for at få vist skærm for avancerede indstillinger for indstillinger for for/bag XY-faktor.

1. #### Udskriv et testmønster

   Før start skal du udskrive et testmønster fra [Testudskrift] i bakkeindstillinger/Papirindstillinger på startskærmen. Duplexudskrivningen udskriver tre mønstersider for indstillinger. Vælg et mønster, der er passende for justeringen, blandt de tre mønstre.
   For målemønstrene henvises til "Målemønstre for indstillinger for for/bag XY-faktor/Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition".

2. #### Beregn værdierne fra mønsteret, og indtast værdierne.

   [AB størrelser]
   Mål længden af (a-1) i mm. Dividér 10000 med den målte længde af (a-1), og indtast den værdi i [Y] for forside.
   Mål længden af (b-1) i mm. Dividér 10000 med den målte længde på (b-1),og indtast den værdi i [X] for forsiden.
   [Tomme-størrelser]
   Mål længden af (a-2) i tommer. Dividér 500 med den målte længde af (a-2), og indtast værdien i [Y] for forsiden.
   Mål længden af (b-2) i tommer. Dividér 500 med den målte længde af (b-2), og indtast værdien i [X] for forsiden.
   Beregn værdierne for bagsiden på samme måde som for forsiden, og indtast X og Y for bagsiden.
   Måling ved brug af en anden målingslinje end den ovenfor
   Når der beregnes med en anden linje end den ovenfor, skal du bruge følgende formel.
   Længden angivet af målingslinjeinterval ÷ faktisk afstand mellem målingslinjer x 100 = X-, Y-værdier
   For “Længden specificeret af målingslinjeinterval” henvises til tabellen nedenfor.

   Målingslinje(Målingsmærke) | Længde specificeret af målingslinjeinterval
   --- | ---
   Hjælpelinje | 50 mm (1,969 tommer)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 12,70 cm
   | 25,40 cm
   | 38,10 cm

3. #### Tryk på [OK].

4. #### Gå tilbage til trin 1, og kontroller resultatet af justeringen.

   Hvis størrelsen afviger som følge af justeringen, gentages justeringen, indtil afvigelsen er fjernet.
   - Hvis udskrivningspositionen er forandret pga. disse indstillinger, skal du konfigurere indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition.
   - Indstillinger for for/bag XY-faktor kan kun bruges, når maskinen anvendes som en printer.

   ### Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition

   Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition anvendes til at få midten af forreste og bagest udskrivningspositioner til at matche for at fjerne ikke afpasset udskrivning.
   Tryk på tasten [Skift] i Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition for at få vist skærm for avancerede indstillinger for Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition.

   #### Vælg enhederne, der skal bruges i Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition

   Tryk på [mm] eller [Tommer] for at vælge enhederne, der skal bruges til indstillingerne.

   #### Udskriv et testmønster

   Før start skal du udskrive et testmønster fra [Testudskrift] i bakkeindstillinger/Papirindstillinger på startskærmen. Duplexudskrivningen udskriver tre mønstersider for indstillinger. Vælg et mønster, der er passende for justeringen, blandt de tre mønstre.
   For oplysninger om målemønstrene henvises til "Målemønstre for indstillinger for for/bag XY-faktor/Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition".

   #### Beregn talværdierne fra mønsterne, og indtast værdierne.

   Mål intervallerne mellem (A), (B), (C), og (D) for forsiden
   Subtraher (B) fra (A), dividér resultatet med 2, og indtast det i [X] for forsiden. Subtraher (D) fra (C), dividér resultatet med 2, og indtast det i [Y] for forsiden.
   Beregn værdierne for bagsiden på samme måde som for forsiden, og indtast X og Y for bagsiden.

   #### Tryk på [OK].

   #### Gå tilbage til trin 2, og kontroller resultatet af justeringen.

   Hvis størrelsen afviger som følge af justeringen, gentages justeringen, indtil afvigelsen er fjernet.
   - Målingslinjeindholdet for målingsmønsteret varierer afhængigt af papirstørrelsen. Mål fra målingslinjen tættest på papirkanten.
   - Det er måske ikke muligt at sikre driftjusteringsintervallet i Y-retningen af (± 3 mm), afhængigt af maskinindstillingerne eller papirstørrelsen.
   - Når den lodrette eller vandrette bredde er 100 mm eller mindre, måles fra hjælpelinjen.
   - Hvis du har brug for denne indstilling sammen med Indstillinger for for/bag XY-faktor, skal du angive Indstillinger for for/bag XY-faktor først.
   - Ændringer i maskinens omgivelser, så som fugtighed og temperatur, kan forårsage en afvigelse på ca. 1 mm i for/bag XY-udskrivningsposition.

   ### Målingsmønstre for Indstillinger for for/bag XY-faktor/Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition

   Udskrivning af et mønster for måling for at angive Indstillinger for for/bag XY-udskrivningsposition og Indstillinger for for/bag XY-faktor.
   Indhold af målingsmønsteret

   Nr. | Element | Beskrivelse
   --- | --- | ---
   1 | Målingslinje | Referencelinje for måling. Målingslinjer for AB-størrelse og tomme-størrelse er blevet oprettet.
   2 | Punktlinje | Denne linje er synlig gennem forsiden og bagsiden, for at du kan kontrollere afvigelsen visuelt. Linjen udskrives på samme position på for- og bagside. Hvis visuelt eftersyn afslører, at linjerne ikke er afpassede, er udskrivningspositionerne på for- og bagside ikke afpasset.
   3 | Hjælpelinje | Hjælpelinje placeret 25 mm fra papirets midte. Når papirstørrelsen er 100 mm eller mindre, skal du bruge denne linje til målingen.
   4 | Målingsmærke | Mærker placeret på målingslinjen. Udfyldte sorte mærker angiver AB-måling, og omrids mærker angiver tomme-måling. Antallet af mærker stiger, efterhånden som afstanden for midten øges.
   5 | Hjælpelinje (midten) | Hjælpelinjer, der angiver midten af papiret. Linjernes skæringspunkt er midten.
   6 | Noter (for/bag) | De angiver for- og bagsiden.
   7 | Noter (X/Y-akser) | Når indstillingerne indtastes, angiver disse papirets X- og Y-akser.
   8 | Hjælpelinje (forstørrelse) | Angiver en position, der er ±1 % af den målte afstand.

   Det samme målingsmønsterindhold udskrives i samme størrelse, uanset papirstørrelsen. Den ydre omkreds af målingsmønsteret beskæres for det passer til papirstørrelsen.
   Eksempel: Beskåret indhold for en AB-størrelse

   Eksempel: Beskåret indhold for en tomme-størrelse

   Til toppen