# ENHEDSKONTROL

Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.

### INDSTILLING AF ORIGINALSTØRRELSESFØLER

Du kan vælge en af de 8 grupper af standardoriginalstørrelser, der er vist nedenfor, til registrering med funktionen for automatisk størrelsesregistrering.

Valg | Registrerbare originalstørrelser
--- | ---
GLASPLADE | Dokumentfeeder (automatisk dokumentfeeder)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5 (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Annuller registrering på glasplade

Registrering af originalstørrelsen på glaspladen kan deaktiveres. Derefter vil alle originaler, der lægges på glaspladen, blive behandlet som specielle størrelser.

### Deaktivering af enheder/Indstil. for hæft.

###### Deaktivering af dokumentfeeder

Brug disse indstillinger til at forbyde brugen af den automatiske dokumentfeeder, hvis f.eks. feederen ikke fungerer korrekt. (Når indstillingen er aktiveret, er det stadig muligt at scanne på glaspladen).

###### Original fødningsmetode

De følgende original fødningsmetoder kan indstilles som standard i funktionerne for kopi, billedsending, scan til HDD og gemmes på ekstern hukommelsesenhed. Hvis en funktion bruges hyppigt, sparer det dig for at skulle vælge funktionen i en anden funktion, hver gang du skal bruge den.

- Original m. blandet størrelse (samme bredde (kun kopifunktion)/forskellig bredde)
- Langsom scanning
- Ignorer blank side*

* Eksklusive fax- og internetfaxfunktion.

###### Deaktivering af duplex

Den bruges til at deaktivere 2-sidet udskrivning, som f.eks. når duplex-modulet ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af bakke med stor kapacitet

Denne indstilling bruges til at forbyde brug af bakken med stor kapacitet, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af bakkeindstillinger/papirindstillinger

Denne indstilling bruges til at forbyde bakkeindstillinger (undtagen for den manuelle feeder) og papirindstillinger.

###### Deaktivering af finisher

Denne indstilling bruges til at forbyde brug af finisheren eller ryg-finisheren, f.eks. hvis den ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af manuel feeder

Deaktiverer brugen af den manuelle feeder.

###### Deaktivering af inserter

Deaktivering af brugen af inserteren.

###### Deaktivering af offset

Deaktiverer brugen af offset-bakken.

###### Deaktivering af hæfter

Denne indstilling bruges til at forhindre brugen hæfteren, f.eks. hvis hæftningsfunktionen i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.

###### Automatisk ryghæftning

Ryghæftning udføres automatisk, når brochurekopifunktionen bruges.

###### Justering af falsposition for ryghæftning/hæftefals

Denne indstilling bruges til at justere både folde- og hæftestederne, når der er installeret en rygfinisher, og ryghæftningsfunktionen bruges.

###### Finjustering af hæfteposition for ryghæftning

Denne indstilling bruges til at justere hæftestedet, når der er installeret en rygfinisher, og ryghæftningsfunktionen bruges.
Indstil hæftepositionen med brug af indstillingsværdien "Justering af ryghæftningsposition" som standard.
Angiv en værdi inden for +/- 3,0 mm i intervaller på 0,1 mm.

###### Deaktivering af hulning

Denne indstilling bruges til at forbyde brug af hulning, f.eks. hvis hullemodulet i finisheren eller ryg-finisheren ikke fungerer korrekt.

###### Deaktivering af foldeenhed

Denne indstilling bruges til at deaktivere foldeenheden.
Du kan bruge rygfoldning med ryg-finisheren, selvom foldeenheden er deaktiveret.

###### Deaktivering af beskæringsmodul

Denne indstilling bruges til at deaktivere beskæringsmodulet.

###### Deaktivering af stabler 1

Denne indstilling anvendes til at deaktivere den primære stabler med høj kapacitet.

###### Deaktivering af stabler 2

Denne indstilling anvendes til at deaktivere den sekundære stabler med høj kapacitet.

### Deaktivering af farvetilstand

(Når der er opstået et farverelateret problem)
Hvis der opstår et farverelateret problem, og der ikke kan udskrives, kan brug af farvefunktionen forbydes midlertidigt.
Denne funktion må kun bruges i nødstilfælde. Når denne indstilling én gang er aktiveret, er det kun en servicetekniker, der kan annullere denne indstilling. Kontakt straks forhandleren eller nærmeste autoriserede servicerepræsentant for at få en servicetekniker til at annullere indstillingerne og løse problemet.

### Indstilling af automatisk papirvalg

De papirtyper*, som kan vælges med funktionen til automatisk papirvalg, kan angives. Vælg en af følgende indstillinger:

- Almindeligt papir
- Almindeligt papir og genbrugspapir
- Genbrugspapir

Med automatisk papirvalg kan du ikke vælge andre papirtyper end de papirtyper, der er angivet med denne indstilling.
* Den papirtype, der er angivet for hver papirbakke, ved at vælge [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Indstillinger for papirbakke].

### Stablerindstillinger

###### Stablerindstilling for ekstra jobs

Angiv, om der skal lægges ekstra papir i for nye job, hvis stablerbakken på stableren med høj kapacitet allerede er fyldt med papir.

###### Automatisk omskifterindstilling

Angiv, om papir skal udføres på den anden stabler med høj kapacitet, hvis den aktuelle bliver fuld, når to stablere med høj kapacitet er installeret.

### Tandem-forbindelse Indstilling

Når to maskiner bruges som netværksprintere vha. TCP/IP-protokollen, kan denne indstilling bruges til at konfigurere det portnummer og den IP-adresse for maskinen, der bruges som tandemslavemaskine.

###### Deaktivering af mastermaskinfunktion

Aktiver denne indstilling for at forbyde tandemtransmission. (Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).

###### Deaktivering af slavemaskinfunktion

Aktiver denne indstilling for at forbyde tandemmodtagelse. (Denne indstilling er som regel ikke nødvendig).
Fabriksstandardindstillingen for portnummeret er "50001". Undlad at ændre portnummeret, medmindre der opstår problemer med denne indstilling.
For at bruge tandemfunktionen, når brugergodkendelse er aktiveret, skal der bruges det samme loginnavn og den samme adgangskode på både mastermaskinen og slavemaskinen. Hvis der ikke bruges det samme loginnavn og den samme adgangskode, føjes sidetællingen muligvis ikke til den rigtige brugertælling, eller der kan muligvis kun udskrives fra mastermaskinen.

### Detekter standard i autofarvemode

Når farvetilstanden er indstillet til automatisk, kan det afgørende punkt for skelnen mellem originaler i farve eller sort/hvid indstilles til ét ud af fem niveauer. Med indstillingen [Nærmere S/H] er originalerne nemmere at genkende som sort-hvid. Med indstillingen [Nærmere farve] er originalerne nemmere at genkende som farve.

### Auto skift mellem finisherbakker

Når finisherens øverste bakke er fyldt med papir, skiftes udkastbakken automatisk til nederste udkastbakke.
Hvis finisherens nederste bakke er valgt som udskriftsbakke, udskrives papiret kun til finisherens nederste bakke.

### Indstillinger for kontrol af fiksering

Anvendes til at regulere tonerfikseringstemperaturen efter papirets vægt.
Disse indstillinger gælder for almindeligt papir, genbrugspapir, hullet papir, fortrykt papir, brevpapir, farvet papir og brugerdefinerede papirtyper.
Du kan vælge "60g/m2 til 89g/m2" eller "90g/m2 til 105g/m2" ("16 til 23 lbs." eller "23+ til 28 lbs.").

- Brug kun papir, der ligger inden for det samme vægtområde, som det, der er angivet her. Bland ikke almindeligt papir eller andet papir, der ligger uden for vægtområdet, med papiret i bakken.
- Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### Listeudskrivning

For at angive [Enkeltsidet] eller [Tosidet] udskrivning i Udskrevet Liste.

### Reduktion af sorte striber

Angiv, om reduktion af sorte striber skal anvendes.
Reduktion af sorte striber kan anvendes i funktionerne Scan original, Kopi, Billedafsendelse og Scan til HDD.
Vælg en af følgende muligheder, hvis reduktion af sorte striber er aktiveret.

- Behandl tynde sorte striber
- Normal
- Behandl tynde og tykke sorte striber

###### Vis advarselsmeddelelse for registrering af sorte striber.

Indstil denne mulighed til at vise en advarselsmeddelelse, når dokumentfeederen registrerer sorte striber.

### Statusindikatorindstilling

Statusindikatoren på bagsiden af maskinen lyser eller blinker afhængig af status for maskinen.
Du kan ændre denne indstilling og angive den maskinstatus, der får den grønne indikator til at lyse eller blinke. Indikatoren slukkes, når Auto sluk funktionen er aktiveret.
Statusindikator (grøn): Du kan angive den job- hhv. originalscanningsstatus, der får indikatoren til at lyse og blinke.
Grøn indikator (statusindikator): Denne indikator lyser eller blinker, når der opstår en fejl på maskinen.
Grøn indikator (statusindikator) lyser og blinker på samme måde uanset det valgte mønster.

Status | Mønster 1 | Mønster 2
--- | --- | ---
Grøn indikator (statusindikator) | Maskinen udfører et job. | Grøn: Lyser | -
Maskinen kan modtage et job. | - | Grøn: Lyser
Maskinen scanner en original. | Grøn: Blinker | -
Maskinen scanner en original/behandler data. | - | Grøn: Blinker
Maskinen er i en anden status end ovenstående. | Grøn: Slukket | Grøn: Slukket
Rød indikator (fejlindikator) | Der er opstået en fejl, men maskinen kan bruges. | Rød: Lyser | Rød: Lyser
Der er opstået en fejl, og maskinen kan ikke bruges. | Rød: Blinker | Rød: Blinker
Maskinen er i en anden status end ovenstående. | Rød: Slukket | Rød: Slukket

### Registreringstilpasning

Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.
Hvis farverne er fejlplaceret på udskrivningsoverfladen, når der udskrives i farver, kan udskrivningsfarverne justeres.
Tryk på tasten [Autotilpasning] for at justere belysningen. Der vises en meddelelse, når der trykkes på tasten. Tryk på tasten [Udfør].

### Optimering af en harddisk

Der kan indstilles forskellige enheder monteret på maskinen.
Denne funktion optimerer maskinens harddisk ved at defragmentere data. Hvis et job er i gang, vises der en meddelelse, og optimeringen starter ikke, før jobbet er afsluttet. Under optimeringen er følgende handlinger blokeret:

- Adgang til Indstillingsfunktion (webversion) og modtagelse af udskriftsdata
- Brug af taster på betjeningspanelet
- Afbrydelse af strømmen på maskinens hovedafbryder
- Automatisk slukning

Når optimeringen er færdig, genstarter maskinen automatisk.
Hvis dokumentarkiveringsfunktionen bruges hyppigt, og filudkastet er langsomt, kan optimering af harddisken forbedre ydeevnen.

### Funktion til rengøring af fikseringsenhed

Brug denne funktion til rengøring af maskinens fikseringsenhed, når der er pletter og snavs på udskriften. Når denne funktion udføres, udskrives "V" sider, og fikseringsenheden er rengjort.
Hvis der ikke er sket en forbedring, når du har brugt funktionen første gang, kan du prøve at udføre den igen.

### Funktion til rengøring af PTC

Denne maskine udfører jævnligt automatisk rengøring, så det er normalt ikke nødvendigt at udføre denne funktion. Udfør dog denne funktion, hvis der er farvede linjer (farveujævnheder i linjer) på den udskrevne side.

### Funktion til rengøring af MC

Denne maskine udfører jævnligt automatisk rengøring, så det er normalt ikke nødvendigt at udføre denne funktion. Udfør dog denne funktion, hvis der sorte eller farvede striber (farveujævnheder i linjer) på den udskrevne side.

- Brug ikke denne funktion, hvis der ikke er sorte eller farvede striber. Brug af denne funktion under normale forhold, kan forringe rengøringsfunktionen.

Til toppen