# JUSTERING AF OPLØSNING VED SCANNING (SCANNINGSOPLØSNING)

## Oversigt

Denne funktion justerer opløsningen, når originalen scannes, og dette muliggør output af høj kvalitet eller hurtigt output, alt efter formålet.

- Scanningsopløsningen skal være valgt, før originalen scannes.
- Indstillingen af scanningsopløsning anvendes, når der laves en sort-hvid kopi i fuld størrelse.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på [Scanningsopløsning]

2. #### Vælg opløsning

   Opløsningen kan indstilles til både dokumentfeeder og glasplade.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

3. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

4. #### Tryk på tasten [Start S/H] for at starte kopieringen

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen