# ÅBNING AF LAGREDE BILLEDAFSENDELSESINDSTILLINGER (ÅBN PROGRAM)

## Oversigt

Denne funktion gemmer forskellige indstillinger kollektivt som ét program. Det gemte program kan nemt hentes.
Lad os f.eks. sige, at dokumenter i A4-størrelse (8-1/2" × 11") scannes ind i en fil og sendes til hver filial en gang om måneden.

- Send samme dokument til de enkelte filialkontorer.
- Hver side i et indbundet dokument sendes efter hinanden.
- Urenheder ved kanterne bliver fjernet før transmission

Når et jobprogram ikke er gemt | Når et jobprogram er gemt
--- | ---
Indtast adressen for hver filial. Vælg Flersidet scan. Angiv slet. Tryk på tasten [Start]. Scan og send originalen. | Tryk på tasten for et gemt program. Tryk på tasten [Start]. Scan og send originalen.
Denne metode kræver flere indstillinger og tager tid. Den kan desuden medføre indstillingsfejl. | Denne metode kræver ikke flere indstillinger og tager ingen tid. Du kan også sende dokumenterne uden indstillingsfejl.

- Indstillingerne i et gemt program bliver bevaret, også efter at programmet har været brugt til transmission. Du kan gentage brugen af de samme indstillinger for transmission.
- Følgende indhold kan ikke gemmes i programmer:
  - Tryk på Brugerdef.str., Kortformat, Sideflytning og uspecificeret sletning under preview, Metadataindtastning og Afsendelsesindstillinger.
- Der kan gemmes op til 48 programmer.
- Der kan lagres op til 500 destinationer i et program.

Denne funktion kan ikke anvendes i funktionen Dataindtastn.

###### Sådan gemmes et program:

Tryk på tasten [Programregistrering], der vises på handlingspanelet, når du er på en hvilken som helst tilstandsskærm.

- LAGRING AF ET PROGRAM

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen i henhold til funktionen, der er gemt i programmet.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Tryk på tasten [Åbn program] på handlingspanelet

3. #### Tryk på tasten for det program, du vil hente

   De lagrede indstillinger for programmet anvendes.

4. #### Konfigurer yderligere indstillinger efter behov

   Yderligere indstillinger er muligvis ikke tilladt afhængig af det indlæste program.

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   Se "KONTROL AF DET UDSKREVNE BILLEDE FØR TRANSMISSION" for at få flere oplysninger.

Til toppen