# ANVENDELSE AF MANUEL FÆRDIGGØRELSE

## Oversigt

Skift fra startskærmen eller hver funktion til manuel færdiggørelse, og følg denne fremgangsmåde.

- VALG AF MANUEL FÆRDIGGØRELSE

## Betjening

1. #### Indstil styrene til papirstørrelsen

   Tag fat i styrets låsearm for at justere styret.
   Når du har udført justeringen, skal du give slip på låsearmen.

   Træk den manuelle feeder helt ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R. Hvis du ikke trækker den helt ud, registreres størrelsen på det ilagte papir ikke korrekt.

2. #### Læg papir i den øverste eller den nederste bakke

   Papirretningen varierer afhængigt af funktionen til manuel færdiggørelse.

   - ÆNDRING AF TYPE OG STØRRELSE FOR
   - PAPIRRETNING
   - Du kan lægge op til 200 ark i både den øverste og den nederste bakke.
   - Placer papiret langs styrene hele vejen ind i bakken.
   - Hvis styrenes bredde ikke justeres korrekt til papirets bredde, kan papiret sidde fast og blive skævt eller krøllet. Juster papirstyrene, så de passer til papirets bredde.

3. #### Vælg den relevante færdiggørelsesmetode

   - HÆFTEFUNKTION
   - PAPIRFOLDNINGSFUNKTION
   - HULLEFUNKTION

4. #### Skift papir- eller udskriftsbakken efter behov

   - SÅDAN SKIFTES PAPIRBAKKEN
   - SÅDAN SKIFTES UDSKRIFTSBAKKEN

5. #### Tryk på tasten [Start] for at starte manuel færdiggørelse

   ###### Sådan stoppes manuel færdiggørelse:

   Tryk på tasten [Stop].

Til toppen