# AFBRUDT KOPIERING

## Oversigt

Når du har brug for at lave en kopi hurtigt, og maskinen er optaget af et langt kopieringsforløb eller et andet job, kan du bruge afbrudt kopiering. Ved afbrudt kopiering afbrydes datatrafikken, og der udskrives først en original, som afbrudt kopiering er valg til.

- Tasten [Afbryd] vises ikke, når en original scannes.
- Afhængigt af indstillingerne for det igangværende job vises tasten [Afbryd] muligvis ikke.
- Afbrudt kopiering kan ikke bruges i kombination med følgende funktioner:
  jobform, tandemkopiering, bogkopiering, kortformat, flersidet forstørrelse, originaltælling, prøveudskrift, forhåndsvisning og bogopdeling
- Når du anbringer en original på glaspladen, vil du ikke kunne vælge 2-sidet kopiering, sortering eller hæftning til at lave en afbrudt kopiering.
  Hvis du har brug for nogle af disse funktioner, skal du anvende den automatiske dokumentfeeder.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Afbryd]

   Afbryd-skærmen vises.

   Hvis brugergodkendelse er aktiveret, så tryk på tasten [Afbryd] for at få vist skærmen med brugergodkendelse. Indtast brugernavn og adgangskode for at udføre brugergodkendelse.

2. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

3. #### Indstil hvert enkelt kopielement efter behov.

   ###### Sådan annulleres afbrudt kopiering:

   Tryk på tasten [Annuller]

4. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte afbrudt kopiering.

   Når det afbrydende job er afsluttet, genoptages det afbrudte job.
   Afbrudt kopiering viser ikke eksempelbilledet af den scannede original.

Til toppen