# HURTIG OPSÆTNING

Vælg minimumsindstillingerne for tilslutning af maskinen til netværket.
Hvis indstillingerne ændres, træder ændringerne først i kraft, når maskinen er blevet genstartet. Se afsnittet "TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN" vedrørende genstart af maskinen.

### IPv4-indstillinger

Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv4), skal du bruge denne indstilling til at konfigurere maskinens IP-adresse.

###### DHCP/BOOTP

Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP".
Hvis DHCP/BOOTP bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

###### IPv4-adresse

Indtast maskinens IP-adresse.

###### Undernetmaske

Indtast IP-undernetmasken.

###### Standardgateway

Indtast standardgatewayadressen.

### IPv6-indstillinger

Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv6), skal du bruge denne indstilling for at konfigurere maskinens IP-adresse.

###### IPv6

Aktiver denne indstilling.

###### DHCPv6

Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse.

###### Manuel adresse/præfikslængde

Indtast maskinens IP-adresse og præfikslængden (0-128).

###### Standardgateway

Indtast standardgatewayadressen.

- Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "TCP/IP" nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruge LPD- eller IPP-protokollen.

- Hvis DHCPv6 bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

### Indstillinger for netværksnavn

###### Enhedsnavn

Indtast et enhedsnavn.

###### Domænenavn

Indtast domænenavnet.

### DNS-indstillinger

###### Primær server

Indtast IP-adressen for den primære DNS-server.

###### Sekundær server

Indtast IP-adressen for den sekundære DNS-server.

###### Domænenavn

Indtast det domænenavn, hvor den valgte DNS-server findes.

### SMTP-indstillinger

###### Primær server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for den primære SMTP-server.

###### Svar E-mail adresse

Hvis dataoverførslen ikke lykkes, kan den ikke-leverede e-mail returneres fra serveren. Indtast en e-mail-adresse (kun én adresse) for at få sådanne ikke-leverede e-mails. Som regel indtastes systemadministratorens e-mail-adresse.

###### Aktivér SSL

Hvis er valgt, kan SMTP-over-TLS-krypteringskommunikation anvendes af STARTTLS-kommandoen.
Dette kræver, at serveren understøtter STARTTLS-kommandoen.
For at tillade SSL-kommunikation indstilles "Portnummer" til det samme portnummer som den normale SMTP.

###### SMTP-godkendelse

Hvis er valgt, udføres SMTP-servergodkendelse.

###### Brugernavn

Indtast brugernavnet.

###### Adgangskode

For at ændre adgangskode skal du indstille feltet [Skift adgangskode] til og indtaste den nye adgangskode.

###### Forbindelsestest

Tryk på knappen [Udfør] for at teste forbindelsen til SMTP-serveren.

### LDAP-opsætning

###### Navn

Indtast adressebogens navn.

###### Standardadresseindstilling

Indtaster søgestandarderne til søgning efter et specifikt område af informationstræet til LDAP-biblioteket.
Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Standarderne skal adskilles af semikolon eller komma.

###### LDAP-server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for LDAP-serveren.

###### Brugernavn

Indtast kontonavnet for LDAP-indstilling.

###### Adgangskode

For at ændre adgangskode skal du indstille feltet [Skift adgangskode] til og indtaste den nye adgangskode.

###### Godkendelse

Vælg godkendelsesserveren fra rullelisten.

###### KDC-server

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for Kerberos-godkendelsesserveren.

###### Område

Indtast Kerberos-område.

###### Aktivér SSL

Hvis valgt, er SSL-krypteringskommunikation aktiveret.

###### Forbindelsestest

Tryk på knappen [Udfør] for at teste forbindelsen til LDAP-serveren.

### Indstilling for offentlig mappe / NAS

Sæt hver indstilling til [Forbudt], hvis lageret ikke bruges.
Til toppen