# INDSÆTNING AF SEPARATORSIDER MELLEM JOB ELLER KOPIER

## Oversigt

Du kan indsætte separatorsider mellem jobs eller angivne antal kopier.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Printerdriver PCL6 eller PS kan anvende denne funktion.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Hoved], og klik på tasten [Separatorside]

2. #### Ændre indstillingerne

   - Vælg papirbakke og papirtype i "Papirvalg", og indstil i "Placering af skilleark" placeringerne, hvor separatorsider skal indsættes.
   - Hvis du vælger "Efter kopier" i "Placering af skilleark", indsættes der en separatorside, hver gang det specificerede antal kopier er blevet udskrevet. Hvis du f.eks. indstiller "5", når der udskrives 10 kopier, vil der blive indsat separatorsider efter den 5. og 10. kopi.

Til toppen