# AFSENDELSE AF DATA UNDER KOPIERING

## Oversigt

Med denne funktion kan du sende en fax, mens der kopieres, sende en e-mail med en vedhæftet billedfil, eller gemme data i netværksmappen.

- Du skal først gemme destinationen i adressebogen.
- - LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
  - LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
  - LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSELOG
- Billedtransmissionen starter, når kopieringen er færdig, og indstillingerne er de samme, som anvendes til transmissionen. Afhængigt af funktionerne giver det dog ikke nødvendigvis de samme resultater som kopieringen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Send og udskriv] på handlingspanelet

2. #### Vælg modtager fra adressebogen

   - VALG AF EN KONTAKT
   Tryk på tasten [Indtast adresse], når du har valgt modtager.

   Husk at gemme destinationen i adressebogen i forvejen.
   - LAGRING AF ADRESSER VED DIREKTE INDTASTNING
   - LAGRING AF ADRESSER GENNEM GLOBAL ADRESSESØGNING
   - LAGRING AF ADRESSER FRA BILLEDAFSENDELSELOG

3. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

4. #### Indstil hvert enkelt kopielement efter behov.

   Hvis ryghæftning, rygfoldning, C-foldning, harmonikafoldning, dobbelt foldning eller beskæring er aktiveret, kan separatorside ikke anvendes. Dog vil nogle indstillinger muligvis være utilgængelige, alt afhængigt af deres funktion.
   Du kan få forhåndsvist den scannede original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis].

5. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   Transmissionen starter, når kopieringen er færdig.
   Efter kopieringen vil du ikke kunne se en forhåndsvisning inden transmissionen.

Til toppen