# SIKKERHEDSKOPIERING AF DATA

## Lagring af sikkerhedskopi

Adressebogsinformation og brugeroplysninger, som er gemt i maskinen, kan gemmes og hentes fra USB-enheden.

### Eksporter indstillinger

Eksporterer data til en USB-hukommelsesenhed.
Vælg de relevante data i [Eksporter type af opsætninger], og tryk på tasten [Udfør] for at eksportere dataene. Du kan om nødvendigt indstille en adgangskode.

### Importer indstillinger

Importerer data, som du har gemt på en USB-hukommelsesenhed via funktionen "Eksporter", til maskinen.
Angiv de data, du vil henvis, og tryk på tasten [Udfør]. Indtast adgangskoden, hvis en sådan blev angivet undereksport.

## Enhedskloning

Gemmer oplysningerne om maskinindstillinger i XML-format og kopierer oplysningerne over på en anden maskine.
Denne funktion sparer dig for besværet med at skulle konfigurere de samme indstillinger flere gange i flere maskiner.

### Eksporter indstillinger

Eksporterer data til en USB-hukommelsesenhed.
Vælg de relevante data i [Eksporter type af opsætninger], og tryk på tasten [Udfør] for at eksportere dataene. Du kan om nødvendigt indstille en adgangskode.

### Importer indstillinger

Importerer data, som du har gemt på en USB-hukommelsesenhed via funktionen "Eksporter", til maskinen.
Angiv de data, du vil henvis, og tryk på tasten [Udfør]. Indtast adgangskoden, hvis en sådan blev angivet undereksport.

- Følgende data kopieres ikke i forbindelse med enhedskloning:
  - Fra listeudskrivning
  - Visningselementer for tællerstatus og enhedsstatus
  - Maskinens IP-adresse, enhedsnavn, administratoradgangskode, afsendernavne for billedsending og anden information, som er specifik for maskinen
  - De specifikke indstillinger for hver hardware som f.eks. skærmkontrast, farvejustering og justering af position for ryghæftning

## Videresend adressebog

Videresender denne maskines adressebog direkte til en anden perifer multifunktionsenhed.
Kontakt forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant for at få hjælp til import af data.

- Denne funktion kan ikke aktiveres, når der er installeret en USB-hukommelsesenhed.
- Denne funktion kan ikke bruges, når Indstillingsfunktion bruges, mens et job udføres, eller når der er et reserveret job.

Til toppen