# PORTKONTROL

Aktiver eller deaktiver hovedsystemporte, indstil portnumrene, og tryk på tasten [Send].
Følgende porte kan konfigureres.

Serverport | Klientport
--- | ---
HTTP HTTPS FTP-UDSKRIFT RAW-udskrift LPD IPP IPP-SSL Modtag tandemudskrift Pc-scan Fjernbetjeningspanel SNMPD Telnet NBT/WINS JCP RARP SMTP WSD Udvidelse af USB-enhed (når programkommunikationsmodulet eller det eksterne kontomodul er aktiveret) Sharp OSA (når programkommunikationsmodulet eller det eksterne kontomodul er aktiveret) HTTP HTTPS | HTTP HTTPS FTP FTPS SMTP SMTP-SSL POP3 POP3-SSL SNMP-TRAP Besked ved afsluttet job LDAP LDAP-SSL SMB/WINS SNTP mDNS Send tandemudskrift Send sikkerhedskopiering af data

Til toppen