# PRINTERINDSTILLINGER

## Standardindstillinger

Printertilstandsindstillinger er beskrevet nedenfor.

###### Deaktiver udskrivning af infoside

Deaktiverer udskrivning af infoside.

###### Deaktiver udskrivning af testside

Deaktiverer udskrivning af testside.
Når denne indstilling er aktiveret, kan [Systemindstillinger] → [Listeudskrivning (bruger)] → [Printertestside] i "Indstillingsfunktion" ikke bruges til at udskrive testsider.

###### Automatisk skift til A4/Letter

Når der udskrives et billede i A4-størrelse (8-1/2 x 11"), tillader denne indstilling, at der bruges A4-papir (8-1/2 x 11"), hvis der ikke er lagt A4 papir (8-1/2 x 11") i maskinen.

###### Udskriftsbelysningsniveau

Den gør udskriftsbelysningen lysere eller mørkere for farve- og sort-hvide billeder. Udskriftsbelysningen kan indstilles på fem niveauer.

###### Justering af CMYK-belysning

Justerer belysningen for cyan (C), magenta (M), gul (Y) og sort (K). Belysningen for hver farve kan indstilles på 17 niveauer.

###### Indstillinger for bypass-bakke

Dette vises kun, når en manuel feeder er installeret.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Aktiver detekteret papirstørrelse i bypass-bakke | Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning, når papirstørrelsen, der er valgt til et udskriftsjob, er forskelligt fra papirstørrelsen i den manuelle feeder.
Aktiver valgt papirtype i bypass-bakke | Denne funktion bruges til at forbyde udskrivning, når papirstørrelsen, der er valgt til et udskriftsjob, er forskelligt fra papirstørrelsen i den manuelle feeder.
Ekskluder bypass-bakke fra auto. valg af papir | Når valg af papirtype er sat til [Auto], kan den manuelle feeder ikke vælges. Dette anbefales, når der ofte placeres specialpapir i den manuelle feeder.

###### Job, spoolkø

Når denne funktion er aktiveret, vises modtagne udskriftsjob i spoolkøen på jobstatusskærmen. Jobbene flyttes til jobkøen, når maskinen har analyseret dem. Der kan være vist flere job i spoolkøen, som endnu ikke er blevet analyseret.
Når denne funktion er deaktiveret, vises modtagne udskriftsjob i jobkøen og ikke i spoolkøen. Når et krypteret PDF-job udskrives, vises jobbet dog i spoolkøen.

###### Deaktivering af USB Hukommelse Direkte Udskrivning

Deaktiverer funktionen til direkte udskrivning af en fil på en USB-hukommelsesenhed.

###### Deaktivering af Netværksmappe Direkte Udskrivning

Deaktiverer direkte udskrivning fra en netværksmappe.

###### Deaktivering af afsendelse under udskrivning

Deaktiverer funktionen til billedsending under udskrivning.

## Interfaceindstillinger

Disse indstillinger bruges til at administrere og overvåge data, der sendes til USB-porten eller netværksporten på maskinen.

###### Hexadecimal dumptilstand

Denne funktion bruges til at udskrive data fra en computer i hexadecimalt format sammen med den tilsvarende ASCII-tekst. "Hexadecimal Dump-Tilstand " gør det muligt at kontrollere, om udskriftdata fra pc'en sendes korrekt til printeren.
Eksempel på en hexadecimal dump:

###### I/O-timeout

I/O-timeout kan indstilles til et hvilket som helst antal sekunder fra 1 til 999.
I/O-timeout-funktionen afbryder forbindelsen midlertidigt, hvis porten ikke modtager nogen data inden for den angivne tid. Efter at forbindelsen er afbrudt, indstilles porten til automatisk valg, eller det næste udskriftsjob startes.

###### Tilslut USB-port

Gør det muligt at udskrive fra USB-porten.

###### USB-port, emulationsskift

Hvis maskinen er tilsluttet vha. USB-porten, skal du vælge emulationsprintersproget.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Indstillingerne er de samme som for "Emulering af netværksport".
- Med mindre der hyppigt opstår printerfejl, anbefales det, at du bruger standard-fabriksindstillingen "Auto".

###### Tilslut netværksport

Gør det muligt at udskrive fra netværksporten.

###### Emulering af netværksport

Denne indstilling bruges til at vælge emulationsprintersproget, når maskinen er tilsluttet vha. en netværksport.
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Indstillingerne er de samme som for "USB-port, emulationsskift".
- Med mindre der hyppigt opstår printerfejl, anbefales det, at du bruger standard-fabriksindstillingen "Auto".

###### Portskiftemetode

Vælger, hvornår der skal skiftes port.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Skift efter jobafslutning | Porten skifter til automatisk valg, når udskrivningen er færdig.
Skift efter I/O-timeout | Når den angivne tid i ""I/O-timeout" er udløbet, skifter porten til automatisk valg.

Følgende to udskrivningsporte er tilgængelige på maskinen:

- USB-port
- Netværksport

## Automatisk farvekalibrering

Foretager automatisk farvekorrigering, hvis farven på farvekopier ikke er rigtig.
Maskinen udskriver et testark, testarket scannes, og farven korrigeres automatisk.
Når du har trykket på tasten [Udfør], og der er udskrevet et testark, vises der en meddelelse, der beder dig om at starte automatisk kalibrering.
Anbring testarket på glaspladen som vist nedenfor (således at den smalle linje ved papirets kant er til venstre).

Læg kopipapir (ca. fem ark) med samme størrelse som testarket ovenpå det anbragte testark, luk forsigtigt den automatiske dokumentfeeder, og tryk på tasten [Udfør].

- Før du udfører Automatisk farvekalibrering, skal du kontrollere, om registreringstilpasningen er korrekt.
  Hvis registreringstilpasningen ikke er korrekt, skal du udføre en "Registreringstilpasning."
- Hvis farven stadig er slået fra efter Automatisk farvekalibrering, kan en gentagelse af Automatisk farvekalibrering engang til forbedre farven.

Til toppen