# TÆND OG SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN

## Oversigt

Dette afsnit beskriver, hvordan maskinen tændes/slukkes, og hvordan den genstartes.
Du kan bruge to strømafbrydere: hovedafbryder indvendigt i frontlågen i nederste venstre hjørne og knappen [POWER] på betjeningspanelet.

## Betjening

### Tænding af maskinen

- Indstil hovedafbryderen på "" position.
  Strømindikatoren på betjeningspanelet blinker grønt. Knappen [POWER] virker ikke, hvis hovedafbryderens indikator blinker grønt.
- Når hovedafbryderens indikator lyser grønt, skal du trykke på knappen [POWER].

### Slukning af maskinen

Sluk for maskinen ved at trykke på knappen [POWER] og derefter sætte hovedafbryderen i positionen "".

### Genstart af maskinen

Maskinen skal genstartes, før visse indstillinger træder i kraft. Genstart maskinen efter instruktionerne i meddelelsen på berøringspanelet (sluk for maskinen ved at trykke på [POWER] og tryk derefter igen på knappen for at starte maskinen igen).
Maskinen skal genstartes, før visse indstillinger træder i kraft. I nogle af maskinens tilstande træder indstillingerne ikke i kraft, når du genstarter med knappen [STRØM]. Hvis det er tilfældet, skal du slukke hovedafbryderen og derefter tænde den igen.

- Hvis du vil slukke på hovedafbryderen, skal du trykke på knappen [POWER] på betjeningspanelet og derefter stille hovedafbryderen i positionen "".
  Hvis der pludselig opstår strømsvigt, skal du tænde strømmen til maskinen igen og derefter slukke den i den rigtige rækkefølge.
  Hvis maskinen efterlades i længere tid ad gangen med strømmen slået fra, før der er slukket på knappen [POWER], kan det medføre unormal støj, forringet billedkvalitet eller andre problemer.
- Sluk både på knappen [POWER] og hovedafbryderen og tag stikket ud af stikkontakten, hvis du har mistanke om en maskinfejl, hvis det tordner i nærheden, eller hvis du skal flytte maskinen.

Til toppen