# ANVENDELIGEPAPIRTYPER

## Oversigt

Dette afsnit beskriver, hvilke papirtyper der kan bruges, og hvilke der ikke kan bruges. Desuden får du en forklaring på udskrivningssiden, når der lægges papir i papirbakken.
Kraftigt papir, tyndt papir og andre typer papir, bortset fra almindeligt papir, kaldes for specialmedier.

- Der er forskellige papirtyper i handlen, men nogle af dem kan ikke bruges i maskinen.
  Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.
- Billedkvaliteten og tonerens opløsning på papiret kan ændres på grund af påvirkning fra omgivelserne, arbejdsbetingelserne og papirets egenskaber og bevirke, at billedkvaliteten bliver dårligere end på Sharp-standardpapir.
  Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.
- Brug af ikke-anbefalet eller ikke-anvendeligt papir kan medføre skæv indføring, fejlindføring, dårlig toneropløsning (toneren sidder ikke fast på papiret og kan gnubbes af) eller maskinfejl.
- Brug af ikke-anbefalet papir kan medføre fejlindføring eller dårlig billedkvalitet. Før der anvendes ikke-anbefalet papir, skal det kontrolleres, om udskrivningen kan udføres ordentligt.

### Anvendeligt papir

###### Specifikationer for almindeligt papir, kraftigt papir og tyndt papir

Almindeligt papir | Sharp-standardpapir 80 g/m2 (21 lbs.). Se "SPECIFIKATIONER FOR SHARP-STANDARDPAPIR" i "Kortfattet startvejledning" for at få oplysninger om papirspecifikationer. Almindeligt standardpapir fra andre producenter end Sharp 60 g/m2 til 105 g/m2 (16 lbs. til 28 lbs.)
Kraftigt papir | 106 g/m2 til 300 g/m2 (28 lbs. til 79 lbs.)
Tyndt papir | 55 g/m2 til 59 g/m2 (13 lbs. til 16 lbs.)

Genbrugspapir, farvet papir og hullet papir skal opfylde de samme specifikationer som almindeligt papir.
Spørg forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant til råds, før du anvender papir.

###### Papirtyper, der kan indstilles i hver bakke.

| BAKKE 1/2 | Bakke 3 | Bakke 4 | Manuel feeder | Bakke 5 Bakke med stor kapacitet (MX-LC12 / MX-LCX3 N) | BAKKER MED STOR KAPACITET | Manuel feeder (til bakker med stor kapacitet) | Inserter (øverste/nederste)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Bakke 5/7 | Bakke 6/8
Tyndt papir | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Almindeligt papir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Genbrugspapir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Farve | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Brevpapir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Fortrykt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Forhullet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kraftigt papir 1: 106 g/m2 til 176 g/m2 (28 lbs. til 46 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kraftigt papir 2: 177 g/m2 til 220 g/m2 (47 lbs. til 58 lbs.) | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Kraftigt papir 3: 221 g/m2 til 256 g/m2 (59 lbs. til 68 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Kraftigt papir 4: 257 g/m2 til 300 g/m2 (69 lbs. til 79 lbs.) | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Præget | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Fanepapir | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Overheadfilm | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | -
Etiket | - | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Blankt papir | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | - | -
Kuvert | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | -

Ja: Kan bruges
-: Kan ikke bruges
Du finder detaljerede oplysninger om de papirformater og -typer, der kan lægges i den enkelte bakke i maskinen, i afsnittet om maskinens specifikationer/kopieringsspecifikationer og i "INDSTILLINGER FOR PAPIRBAKKE" i "Indstillingstilstand" i den kortfattede startvejledning.
Genbrugspapir, farvet papir og hullet papir skal opfylde de samme specifikationer som almindeligt papir.
Spørg forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant til råds, før du anvender papir.

###### Indstilling af retning på den side, der skal udskrives

Indstillingsretningen varierer for den side af papiret, der skal udskrives, afhængigt af den anvendte bakke.

Bakke | I normal status | Med brevhoved eller fortrykt papir indstillet
--- | --- | ---
Bakke 1-4 | Forsiden opad | Forsiden nedad
Manuel feeder, bakke 5, bakke 6, bakke 7, bakke 8 | Forsiden nedad | Forsiden opad

Når [Deaktivering af duplex] er indstillet for "Brevhoved" eller "Fortrykt", skal den side, der skal udskrives, indstilles i samme retning som ved almindelig udskrivning.

###### Sådan indstilles [Deaktivering af duplex]:

Vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af duplex] i "Indstillingstilstand (administrator)".

### Papir, som ikke kan anvendes

Specialmedier til inkjetprintere (fint papir, blankt papir, blank film osv.) Karbonpapir eller termopapir Klæbepapir Papir med clips Papir med foldemærker Iturevet papir Olierede overheadtransparenter | Tyndt papir på under 55 g/m2 (13 lbs.) Kraftigt papir på 301 g/m2 (80 lbs.) eller derover Uregelmæssigt papir Hæftet papir Fugtigt papir Krøllet papir Papir, hvor der allerede er udskrevet på den side, der skal udskrives, eller på bagsiden med en anden printer eller multifunktionsenhed Papir med et bølgelignende mønster på grund af fugtoptagelse

### Ikke-anbefalet papir

Stryg-på-transferpapir Japansk papir Perforeret papir

Til toppen