# JUSTERING AF SKARPHED ET BILLEDES (SKARPHED)

## Oversigt

Denne funktion justerer kontrasten, så der skabes et skarpere eller blødere billede.
Skarphed skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Skarphed]

2. #### Tryk på eller skub skyderen for at justere skarpheden

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   ###### Sådan annulleres indstillingen for skarphed:

   Tryk på tasten [Fra].

3. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

4. #### Tryk på tasten [Start farve] for at starte kopieringen

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen