# PRINTERDRIFTSINDSTILLINGER

## Standardindstillinger

Hvis du udskriver data i et miljø, hvor printerdriveren ikke bruges (dvs. hvis du udskriver data vha. MS-DOS-systemet, eller hvis du udskriver data fra en pc, der ikke har printerdriveren installeret), skal du angive de nærmere udskrivningsbetingelser. (Funktionen "Spær print blanke sider" vil imidlertid være gældende, selvom PCL-printerdriveren bruges).

###### Liste over opsætningselementer

Element | Indstilling
--- | ---
Originaler | 1 til 9999 sæt
Retning | Stående Vandret
Standardpapirstørrelse | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, A3W (12" × 18"), A4W (9" × 12"), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standardudkastbakke | Offset-bakke*1 Finisher øverste bakke Finisher midterste bakke Finisher nederste bakke Øverste bakke (1,2) Stakbakke (1,2)
Standardpapirtype | Almindeligt papir, Brevpapir, Fortrykt, Forhullet, Genbrugspapir, Farvet
Indstilling af standardopløsning | Normal Høj kvalitet Ultrafin
Spær print blanke sider | (Deaktiveret) (Aktiveret)
Linjetykkelse*1 | 0-9
2-sidet print | 1-sidet 2-sidet (hæfte) 2-sidet (tablet)
Farvetilstand | Auto S/H
N-op udskriv*2 | N-op 1-op 2-op 4-op 8-op
Layout Venstre til højre*3 Højre til venstre*3 Øverste venstre til højre*4 Øverste venstre til nederst*4 Øverste højre til venstre*4 Øverste højre til nederst*4
Tilpas til side*5 | (Brug Tilpas til side) (Brug ikke Tilpas til side)
OUTPUT | (Brug Udskriv pr. enhed) (Brug ikke Udskriv pr. enhed) (Indsæt før job) Papirbakke: Bakke 1 til 8, manuel feeder, inserter (øverste/nederste) (Indsæt ikke før job) (Indsæt efter job) Papirbakke: Bakke 1 til 8, manuel feeder, inserter (øverste/nederste) (Indsæt ikke efter job) Hæfteklamme placering: Ingen, 1 hæftning bag, 2 hæftninger, 2 hæftninger (toppen) (Skrå hæftning) *1 (Ingen skrå hæftning) *1 (Brug hulning) (Brug ikke hulning) Hulleposition: 2 huller, 3 huller, 4 huller
Foldning | Aktiveret Deaktiveret
Rygfoldning Z-foldning C-foldning Harmonikafoldning Dobbeltfoldning Halv foldning
Indstillinger for beskæringsbredde | 2,0 til 20,0 mm
HURTIG FIL | (Gem data i Hurtig fil-funktion) (Gem ikke data i Hurtig fil-funktion)

*1 Denne indstilling bruges til at justere linjebredden i vektorgrafik. Med undtagelse af CAD og andre specialanvendelser er det normalt ikke nødvendigt at ændre denne indstilling. Når "0" er valgt, udskrives alle linjer med en linjebredde på 1 punkt.
*2 Papirstørrelser, der kan bruges med denne funktion, er A3, B4, A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 11". (Denne funktion virker muligvis ikke med visse udskrivningsmetoder).
*3 Kan vælges, når 2-op er valgt.
*4 Kan vælges, når 4-op/8-op er valgt.
*5 Virker kun ved udskrivning af PDF-, JPEG- og TIFF-filer.

- Når du udskriver vha. printerdriveren, prioriteres printerdriverindstillingerne over printertilstandsindstillingerne.
- Displayet varierer alt efter de installerede periferienheder.

## PCL-indstillinger

Bruges til at indstille de symbolsæt, skrifttyper og den linjeføderkode, der bruges i et PCL-miljø.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse | Indstilling
--- | --- | ---
PCL-symbolsætindstillinger | Angiv det symbolsæt, der skal bruges til udskrivning. | Vælg blandt 35 elementer
PCL skrifttypeindstilling | Vælg en skrifttype, der skal bruges til udskrivning. | Intern skrifttype Udvidet skrifttype (Liste over interne skrifttyper, når udvidede skrifttyper ikke er installeret)
PCL-linjeføderkode | Denne indstilling bruges til at vælge, hvordan printeren svarer, når der modtages en linjeføderkommando. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4 | Når den er aktiveret, kan der udskrives 80 tegn pr. linje på et A4-papir (8-1/2" × 11") med en 10-pitch skrifttype. (Når denne indstilling er deaktiveret, kan der udskrives op til 78 tegn pr. linje). | (Aktiveret) (Deaktiveret)

## PostScript-indstillinger

Hvis der opstår en fejl under PostScript-udskrivning, bestemmer disse indstillinger, om der skal udskrives en fejlmeddelelse, og om PostScript-data skal modtages i binært format.

###### Liste over opsætningselementer

Element | Beskrivelse | Indstilling
--- | --- | ---
Skærmindstillinger | Vælg udskrivningsindstillinger. | Normal Tekst/Foto Tekst Foto Dot (højt linjenummer) Dot (lavt linjenummer)
Udskriv PS-fejl | Hvis der opstår en PS-fejl (PostScript) under PostScript-udskrivning, bestemmer denne indstilling, om der skal udskrives en fejlmeddelelse. | (Aktiveret) (Deaktiveret)
Binær behandling | Modtag PostScript-data i binært format. | (Aktiveret) (Deaktiveret)
Gem printdata i PS-format | Gem printdata i PS-format. | (Aktiveret) (Deaktiveret)

Til toppen