# ANGIVELSE AF EN PAPIRPOSITION (PLACER BILLEDE)

## Oversigt

Denne funktion flytter den scannede original til en angivet placering for at lave en kopi.

Billedpositionen skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Placer billede]

2. #### Vælg startposition for udskrivningen

   Tryk på den numeriske værdi, der repræsenterer for- eller bagsiden, og indtast startpositionen for udskrivning ved hjælp af taltasterne.
   Eller tryk på for at angive startpositionen for udskrivning.
   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   Hvis du afkrydser feltet [Juster 2. sides værdi til 1.] med , kan du indstille for- og bagside separat.

   ###### Sådan annulleres placering af billedet:

   Tryk på tasten [Ryd].

3. #### Læg en original i og tryk på tasten [Forhåndsvis]

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

4. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

   ###### Sådan annulleres alle indstillinger:

   Tryk på tasten [CA].

5. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen