# INDSTILLINGER FOR BILLEDAFSENDELSE

## Betjeningsindstillinger - fanen "Standardindstillinger" Tab

Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til standardindstillingerne for indstillinger for billedafsendelse.

###### Bevar adressen et stykke tid, efter scanningen er udført.

Brug denne indstilling til at holde indstillingerne, efter at scanningen er færdig (indtil automatisk sletning aktiveres).

###### Indstilling af standardvisning

Vælg en basisskærm, der vises, når der trykkes på tasten [Billedafsendelse].

- E-mail
- Netværksmappe
- FTP
- Dataindtastning (når programintegrationsmodulet er installeret)

###### Standardvalg af adressebog

Element | Beskrivelse
--- | ---
Anvend kun adresser for afsendelsesfunktioner | Når en adresse er valgt i adressebogen, anvendes kun de adresser, som er vist i indsnævringsfunktion.
Kategori, der skal vises som standard | Vælg en kategori, der skal vises med standarden. Ingen Bruges ofte Kategori 1 til 32
Vis alle adressetyper uanset den aktuelt viste funktion. | Viser alle destinationer uanset den viste funktion, når denne indstilling aktiveres.
Udvidelse af adressebogen | Der vises en udvidet adressebogliste.

###### Billedretning

Indstiller standardbilledretningen.

###### Indstilling af standardopløsning

Følgende indstillinger er fælles for standardopløsningen i scannings- og e-mailfunktion.
Når feltet "Anvend opløsn. indstillet ved gem" indstilles til , anvendes den opløsningsindstilling, der blev gemt sammen med billedet, når et billede gemt med dokumentarkivering anvendes. Kan konfigureres for hvert element.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Scanner fælles | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
E-mail | 100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

*Når valgt kan der også foretages indstillinger for "Halvtone".

###### Indstillinger for standardbelysning

Bruges til at indstille standardbelysningen for scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Hvis du vælger [Manuel], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.

###### Standardoriginalbilledtype

Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning med en opløsning, der passer til originalen (kun i scanningsfunktion og USB-hukommelsesscanningsfunktion).
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Udskrevet foto
- Kort

Der kan ikke vælges originaltype, hvis Initial Eksponeringsindstilling er indstillet til [Auto].

###### Skarphed

Bruges til at fremhæve omridset af et billede og vise det tydeligt til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Kontrast

Bruges til at justere kontrasten i et billede til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.

###### Tvungen indtastning af adr.-tast v. rundsending

Denne indstilling bruges til, at kræve at der trykkes på , før den næste adresse indtastes, når der udføres en rundsendingstransmission.
Når denne indstilling er aktiveret, kan ikke udelades, selvom den næste adresse indtastes med en one-touch-tast, medmindre du trykker på .
Hvis en bruger forsøger at indtaste den næste adresse uden at på , lyder der to bip, og indtastningen afvises.

###### Lyd ved afsluttet scanning

Angiver den lyd, der afspilles, når scanning af en original er færdig.

###### Deaktiver ændring af visningsrækkefølge

Deaktiverer for at ændre visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldende).
Når dette er valgt, kan visningsrækkefølgen ikke ændres. Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.

###### Tilbageholdelsesindstilling for Modtagne data-udskrift

Denne funktion gemmer modtagne faxer og internetfaxer i hukommelsen uden at udskrive dem. Faxmeddelelserne kan udskrives ved at indtaste en adgangskode (standard fabriksindstilling: 0000).
For at ændre adgangskoden skal du indstille [Skift kodeord] til .
Disse indstillinger kan ændres, når der ikke er modtagne data i maskinens hukommelse. (Data i en hukommelsesboks til fortrolig eller rundsendingstransmission er ikke omfattet).

###### Standardbekræftelsesstempel (når bekræftelsesstempelenheden er installeret)

Aktiver dette for altid at tilføje godkendelsesstemplet på den original, der allerede er scannet ved hjælp af den automatiske dokumentfeeder.

###### Rader bredde, justering

Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 20 mm (1") i trin på 1 mm (1/8") for både Bredde på afstand til kant og Bredde på afstand til midten.

###### Tidsangivet udskrift af modtagne data

Denne indstilling anvendes til udskrivning af modtagne data på et angivet tidspunkt. Denne funktion er mulig, når Indst. for check af modt. billeddata er aktiveret.
*Denne indstilling er udtonet, hvis "Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift" er indstillet til , eller hvis [Systemindstillinger] → [Betjeningsindstillinger] → [Indstilling af forhåndsvisning] er valgt, og [Indst.for check af modt.billed data] er indstillet til .

## Betjeningsindstillinger - fanen "Aktiver/Deaktiver Indstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af elementer, der er relateret til Aktiver/Deaktiver Indstillinger for indstillinger for billedafsendelse.

### Indst. for Deaktiver registrering

Registrering af adresser fra maskinen, Indstillingsfunktion (web-version) og pc'en kan forbydes separat.

###### Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel

Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af destination på webside

Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

###### Deaktiver registrering af program

Deaktiverer brugen af adressebog for alle programmer.

###### Deaktiver registrering af hukom.-boks

Deaktiverer alle typer registrering af hukommelsesboks.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Pollinghukommelse
- Fortrolig
- Rundsending (Direkte indtastning)
- Rundsending (Adressebog)

###### Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning

Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail

###### Deaktiver registrering via Network Scanner Tool

Dette deaktiverer adressekontrol fra Netværksscannerværktøjet.
Brug denne indstilling for at standse lagring af data fra en anden maskine via indgående routing af adressebog.

###### Deaktivering af Videresending via netværk

Dette forbyder indgående routing.

### Indstillinger for Deaktiver transmission

Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.

###### Deaktiver[Gensend]

Denne indstilling bruges til at forhindre transmission, der aktiveres af tasten [Send til adresser, der for nyligt er sendt til] på handlingspanelet.

###### Deaktiver valg fra adressekartotek

Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Netværksmappe

###### Deaktiver direkte indtastning

Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe

## Scan Indstillinger- fanen "Scan Indstillinger"

Denne fane bruges til konfiguration af indstillinger, der er relateret til billedsendingsfunktionen (Scan, etc.).

### Standardafsenderindtastning

De oplysninger, der er gemt her, bruges, hvis du ikke angiver [Svar til] i afsendelsesindstillingerne, når Scan til e-mail udføres.

###### Afsendernavn

Indtast et standardafsendernavn (maks. 20 tegn).

###### Svar E-mail adresse

Indtast en standardsvaradresse (maks. 64 tegn).
Hvis kun afsendernavnet gemmes, bruges det ikke som afsenderinformation.

### Standard farvetilstand indstillinger

Vælg en standard farvetilstand indstilling for både farve og sort/hvid i e-mail-adresser, netværksmappe og FTP. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.
Når feltet "Deaktiver ændring af S/H indstilling i automode" indstilles til , deaktiveres sort/hvid-indstillingerne i basisskærmen, når farvefunktionen er indstillet til Auto.
Auto (Mono2, Gråtone*), Fuld farve, Gråtone, Mono 2
* Ved scanning af sort/hvide originaler når farvetilstand er indstillet til [Auto].

### Indstilling Af Stardardfilstørrelse

Angiv standardfilstørrelsen for afsendelse af en fil i funktionerne e-mail, netværksmappe eller FTP. Angiv "Scanner fælles", medmindre e-mail er angivet.

###### Filformat

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, 5, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, 5, Kryptér PDF, Kryptér/kompakt PDF*3, 5, Kryptér/kompakt PDF (ultrafin) *3, 5, XPS
*1 Når [S/H] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [S/H] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [S/H] er valgt, er formatet [Kryptér PDF].
*4 Når [S/H] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når scannerfunktionens udvidelsessæt er installeret

###### S/H

Komprimeringstype: Ingen, MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Kompressionsrate: Lav komp., Mid. komp., Høj komp.
Fremhævelse af sorte bogstaver

###### Angivet antal sider pr. fil

Opretter en separat fil for hver scannet side, når der scannes flere sider.
Hvis denne indstilling er aktiveret, kan antallet af sider per fil angives.
Når "JPEG" er valgt som filtype, kan [Angivet antal sider pr. fil] ikke vælges.

### Komprimeringstype ved rundsending

Vælger komprimeringstypen for rundsending vha. Scan til e-mail. Den komprimeringstype, der er indstillet her, bruges til alle destinationer uanset deres individuelle komprimeringstypeindstillinger.

###### Sort/hvid

MH (G3), MMR (G4)

###### Farve/Gråtone

Lav, Middel, Høj,
Fremhævelse af sorte bogstaver

### Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)

For at undgå overførsel af meget store billedfiler med Scan til e-mail kan der angives en grænse for filstørrelsen fra 1 MB til 10 MB i intervaller af 1 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].

### Maks. størrelse af vedhæftede data (FPT/Netværksmappe)

Der kan angives en grænse for, hvor store filer der kan sendes vha. Scan til FTP og Scan til netværksmappe. De grænser, der kan vælges, er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den samlede størrelse for de billedfiler, der blev oprettet ved scanning af originalen, overskrider grænsen, kasseres billedfilen.
Hvis du ikke ønsker at indstille en grænse, skal du vælge [Ubegrænset].
Ved rundsending til både e-maildestinationer prioriteres den angivne grænse i "Maks. størrelse af vedhæftede data (e-mail)".

### Bcc-indstilling

###### Aktiver Bcc

Aktiver denne indstilling for at bruge Bcc-levering. Viser tasten [Bcc] på skærmen for billedsendingsadressebog.

###### Vis Bcc-adresse på jobstyring skærmen

Viser Bcc-adresser på jobstyringsskærmen og adresselistefanen.

### Deaktiver scanfunktion

Angiv dette for at deaktivere fjern-pc-scanning.

## Scan Indstillinger- fanen "Standardadresse"

Du kan gemme en standardadresse, som gør det muligt at overføre ved simpelthen at trykke på tasten [Start] uden at angive en adresse. Indstil [Standard Adresseindstilling] til [Aktiver] for at angive standardadressen.
Der kan kun angives én standardadresse for Scan til e-mail, Scan til FTP og Scan til netværksmappe.

### Tilføj valgte

Vælg en adresse, der skal bruges som standard.

###### Anvend brugerens e-mail-adresse til login.

E-mail-adressen på den bruger, der er logget ind, anvendes som standardadresse.
Vælg følgende elementer afhængig af den tilsigtede brug.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tillad Fortryd | Du kan fortryde e-mail-adressen for den loginbruger, der indtastes automatisk. Tryk på tasten [Fortryd] på handlingspanelet for at annullere.

## Standardadresseindstilling

### Anvend hjemmemappe til brugerlogin

Når denne indstilling er valgt, er standardadressen hjemmebiblioteket for brugeren, der er logget ind.

Når brugeren logger ind via intern godkendelse (godkendelse via maskinen), bliver hjemmebiblioteksindstillingen for den bruger, der er logget ind, konfigureret i "Bruger Registrering" i "Brugerliste" i "Brugerkontrol". Når brugeren logger ind via ekstern godkendelse (netværksgodkendelse), bliver hjemmebiblioteksindstillingen konfigureret i "LDAP-indstillinger" i "Netværksindstillinger".

###### Vælg fra adressebog

- Indsnævr søgningen efter alfabet eller kategori med listen over [Indeks] for at få vis den ønskede adressebog. Du kan vælge det antal adresser, der skal vises ad gangen, med [Vis elementer].
- Når du vælger det ønskede adressenavn og trykker på tasten [Gem], kan den valgte adresse vælges som standardadresse.

Til toppen