# HÆFTEFUNKTION

## Oversigt

Når en finisher er installeret, kan du hæfte ilagt papir til et bundt. (Hæftefunktion)
Når en ryghæftningsfinisher er installeret, kan du hæfte papiret to steder på midten og folde det inden udskrivning. (Ryghæftningsfunktion)

Hæftning | Ryghæftning
--- | ---

Du kan bruge ryghæftningsfunktionen med papirstørrelserne A4R til A3W (8-1/2"x11"R til 13"x19").

- Du kan ikke bruge ryghæftningsfunktionen sammen med andre funktioner til manuel færdiggørelse.
- Hvis du kun ilægger ét papirark, mens hæftefunktionen er tændt, bliver hæftefunktionen midlertidigt slået fra, og arket bliver ikke hæftet.

### Funktionen Kopier/sider

Hvis du vil hæfte flere sæt ad gangen, skal du bruge Kopier/sider.
Ilæg sorteret papir, og tryk på tasten [Kopier/sider] for at angive antallet af kopier og antallet af sider pr. sæt.

Indstillingerne i Kopier/sider gælder ikke for papirfoldnings- og hullefunktionerne.

### Trimmerindstilling

Hvis et beskæringsmodul er installeret, kan du beskære overskydende papirkanter og opnå en flottere finish.

## Betjening

### Valg af hæftefunktion

Tryk på den ønskede hæftningstast i [Hæftning].
Udskriftsbakken vælges automatisk baseret på den valgte hæftningstast.

###### Sådan annulleres hæftefunktionen:

Tryk på den valgte hæftningstast igen.

### Indstilling af antallet af kopier (antal sider)

1. #### Tryk på tasten [Kopier/sider].

2. #### Tryk på tasten [Manuel]

3. #### Angiv antallet af udskriftskopier og antallet af sider pr. sæt.

   Tryk på displayet Antal kopier og Antal sider pr. sæt, og indtast værdierne med de numeriske taster. Du kan også trykke på for at indtaste værdierne.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
   Hvis du vælger [Alle sider] for antallet af kopier/antallet af sider, skal du angive "1" for antallet af sæt, der skal udskrives.
   Hvis du har sendt flere kopier eller sider, end antallet af kopier eller sider, det er muligt at hæfte, vises en meddelelse, og tasten [Start] bliver deaktiveret. Se ”Specifikationer” i ”Kortfattet startvejlednng”, og angiv et antal kopier eller sider, det er muligt at hæfte.

### Trimmerindstilling (når ryghæftning er valgt)

Hvis du vil vælge trimmerindstillingen, skal en trimmerenhed være installeret.

1. #### Du skal vælge Ryghæftning og trykke på tasten [Trimmerindstilling]

2. #### Tryk på tasten [Til], og angiv trimmerbredden.

   Tryk på displayfeltet med talværdier for trimmerbredden, og angiv området med de numeriske taster. Du kan også trykke på for at indtaste værdierne.
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   ###### Sådan annulleres trimmerindstillingen:

   Tryk på tasten [Fra].

Til toppen