# HÆFTNING AF HVERT SÆT SORTEREDE KOPIER

## Oversigt

Denne funktion hæfter hvert sæt sorterede kopier og udskriver det i bakken (hæftningssorteringsfunktion).

1 hæfteklamme på bagside | 1 hæfteklamme på forside | 2 hæfteklammer
--- | --- | ---

- Du kan se hæftepositioner i "VISNING AF KOPIEKSEMPEL".
- Der kræves en finisher eller en ryg-finisher for at kunne bruge hæftefunktionen.

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Udskrift]

2. #### Tryk på fanen [Hæftning] og tryk på tasten til valg af hæfteposition

   Tryk på , når indstillingerne er udført.

   - Hvis du afkrydser feltet Offset med , kan du få udskrevet de sorterede papirark, mens de forskydes sæt for sæt. Du kan nemt flytte hvert sæt fra udskriftsbakken.
   - Når antallet af kopier er 1 for kopiering, bliver hæftningsindstillingen for dette job automatisk annulleret. Bemærk, at hæftningsindstillingen forbliver aktiveret.
   - Hvis antallet af scannede originaler overstiger ryghæftningsgrænsen, da vises en meddelelse. Tryk på tasten [Fortsæt] eller [Annuller].
     [Fortsæt]: Fortsætter sortering uden hæftning.
     [Annuller]: Annullerer hæftningssortering.

   ###### Sådan annulleres hæftningsfunktionen:

   Tryk igen på den valgte hæftetast.

Til toppen