# VALG AF FARVEINDSTILLINGER, DER PASSER TIL BILLEDTYPEN

## Oversigt

Forudindstillede farveindstillinger er tilgængelige i maskinens printerdriver til forskellig brug. Disse indstillinger gør det muligt at udskrive ved brug af de mest velegnede farveindstillinger for farvebilledtypen.
Avancerede farveindstillinger, som f.eks. farvestyringsindstillinger, er også tilgængelige for mere kompleks farvebilledudskrivning.

###### Typer af farvestyringsindstillinger

Windows ICM*1: | Farvestyringsmetode i et Windows-miljø
ColourSync: | Farvestyringsmetode i et Macintosh-miljø
Kildeprofil: | Vælg en kildefarveprofil til farvetilpasning.
Rendering Intent: | Valgmulighederne nedenfor giver mulighed for at ændre farvebilledbehandlingen, så den passer efter specifikke ønsker. (Farvetilpasningsmetode: Metode for farvekonvertering af RGB-farver på displayet osv. til CMYK-farver på printeren)
Udskrift-profil: | Vælger en farveprofil til det billede, der skal udskrives
CMYK-korrektion*2: | Korrigerer billedet for at opnå det optimale udskriftsresultat ved udskrivning af et CMYK-billede.
Neutral grå: | Vælg en oprettelsesmetode for neutral grå.
Ren sort udskrift: | Vælg, om du ønsker at udskrive sort dataområde med kun sorte farvetoner.
Trapping: | Vælg dette for at forhindre område, som kan fremkomme rundt om farvekanten.
Sort overprint*3: | Forhindrer lysning af sort teksts kontur.
Brugerdefineret CMYK-simuleringsprofil*3: | Justerer farverne for at simulere udskrivning, der ville blive opnået med de procesfarver, der bruges i trykpresser.
Simuleringsprofil*3: | Vælg procesfarverne.

*1 Kan ikke vælges i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012, når der anvendes PS-printerdriver.
*2 Kan kun anvendes, når der bruges PCL6-printerdriver.
*3 Kan kun bruges, når PS printerdriveren (Windows/Macintosh) er i brug.

## Betjening

### Windows

1. #### Klik på fanen [Farveprofil], og vælg [Billedtype]

   Standard: Data som indeholder tekst, fotos, grafer etc.
   Grafik: Data med mange tegninger eller illustrationer
   Foto: Fotodata eller data der anvender fotos
   CAD: Data med konstruktionstegninger
   Scan: Data scannet med en scanner
   Farvemetrisk: Data udskrives i farver, som det ses på skærmen
   Brugerdefineret: Data som skal udskrives med specielle indstillinger

2. #### Angiv indstillingerne

   Indstil "Billedtype" på [Brugerdefineret] i trin 1, hvis du konfigurerer farvestyring med anvendelse af Windows OS ICM. Afkryds derefter feltet [Windows ICM] med .
   Hvis du vil konfigurere "Kildeprofil" og andre detaljerede farvestyringsopgaver, skal du vælge de ønskede indstillinger i menuerne.
   Windows ICM kan ikke vælges, når PS-printerdriveren bruges i Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012.

### Macintosh

1. #### Vælg [Farve]

2. #### Angiv indstilling for "Neutral grå", "Ren sort udskrift" eller "Sort overprint"

3. #### Vælg [Farveprofil]

4. #### Vælg [Billedtype]

   I Mac OS 10.4 afkrydses feltet [ColorSync] med for at bruge farvestyringsfunktionen i Mac. I dette tilfælde kan du ikke vælge "Billedtype".

5. #### Angiv indstillingerne

   Hvis du vil konfigurere farvestyringsindstillinger, skal du vælge de ønskede indstillinger fra menuerne. Afkryds feltet [CMYK-simulering] med for at vælge CMYK-simulering, og vælg den ønskede indstilling.

Til toppen