# MASKINENS YDRE

Dette afsnit beskriver navne og funktioner på de forskellige dele udvendigt på maskinen.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

Betjeningspanelets indikatorer kan afvige alt efter land og område.
×
Automatisk dokumentfeeder
Denne indfører og scanner automatisk flere originaler. Begge sider af 2-sidede originaler kan scannes samtidigt automatisk.
-AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
×
Forsidelåge (øverste)
Åbn denne låge, når tonerpatronen skal skiftes eller for at fjerne fejlindført papir i papiroverførselsenheden.
×
Statusindikator*
Angiver status for maskinen.
-STATUSDISPLAY
×
Forsidelåge (nederste)
Åbn denne låge, når hovedafbryderen skal stilles på "On" eller "Off" eller for at rense hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle.
-TÆND/SLUK AF MASKINEN OG GENSTART AF MASKINEN
- TONERPATRON
- Rengøring af laserenheden
×
Udskriftsbakke (centerbakke)*
Udskrifterne leveres i denne bakke.
×
Betjeningspanel
Dette panel har knappen [Strøm], knappen/lampen [Strømsparer], og berøringspanelet. Brug berøringspanelet for at aktivere disse funktioner.
-BETJENINGSPANEL
×
Højre bakke*
Papiret kan leveres i højre bakke.
×
Finisher*
Denne finisher hæfter og leverer papiret.
×
Ryg-finisher*
Denne hæfter og folder papir.
×
Krølningskorrektionsenhed*
Denne enhed retter krøller på udskrevet papir.
×
Hullemodul*
Dette modul laver huller i papiret.
×
USB-stik (A-type)
Denne port bruges til forbindelse af en USB-enhed (for eksempel en USB-hukommmelse) til maskinen.
Som USB-kabel skal benyttes en afskærmet kabeltype.
Understøtter USB 2.0 (høj hastighed).
×
Tastatur
Brug dette i stedet for softwaretastaturet på berøringspanelet. Når det ikke er i brug, kan det opbevares under betjeningspanelet.
-NAVNE OG FUNKTIONER PÅ TASTERNE PÅ SOFTWARETASTATURET
×
Bakke 1
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 1.200 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 2
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 800 ark.
-BAKKE 1/2
×
Bakke 3
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 4
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 500 ark.
-BAKKE 3/4
×
Bakke 5 (MX-LC12)*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 3.500 ark.
-BAKKE MED STOR KAPACITET
×
Bakke 5 (MX-LCX3 N)*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 3.000 ark.
-BAKKE MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
-MANUEL FEEDER
×
Trimmermodul*
Dette modul beskærer overskydende kanter af ryghæftet papir.

×
Bakker med stor kapacitet*
Opbevar papir i denne bakke. Der er plads til op til 2.500 ark i hver bakke.
-BAKKER MED STOR KAPACITET
×
Manuel feeder*
Brug denne bakke til manuel indføring af papir.
Træk udtræksstyret ud, når du ilægger papir, der er større end A4R eller 8-1/2" × 11"R.
×
Inserter*
Der kan ilægges forsider og skilleark, som skal indlægges ved udskrevne ark.
Hvis du bruger manuel finishing, kan du indføre papiret direkte i finisheren eller ryghæftningsfinisheren for at hæfte, hulle eller folde papiret.
×
Foldeenhed*
Denne enhed folder og leverer papiret.
×
Papirkort*
Dette er en kærre, der installeres i stableren med stor kapacitet. Det er nyttigt, når du bærer et stort antal udskrevne ark.
×
Stabler med stor kapacitet*
Denne enhed er nyttig, når du udskriver et stort antal kopier. Der kan udskrives maks. 5000 ark papir.
Du kan også tilslutte to enheder.
-STABLER MED HØJ KAPACITET
* Ekstra. Til toppen