# AFSENDELSE AF ET BILLEDE I SCANNINGSFUNKTION

## Oversigt

Send et billede i Scanningsfunktion (Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til netværksmappe).

- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og scanningen standser.
- Når der udføres Scan til e-mail, skal du passe på ikke at sende en fil, der er for stor. Hvis filen bliver meget stor, f.eks. ved afsendelse af et stort antal originaler, kan det være nødvendigt at reducere antallet af scannede sider eller at reducere afsendelsesstørrelsen. Hvis scannerudvidelsessættet (mulighed i Kompakt PDF) er installeret, kan farvedataene komprimeres.

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE
   Når originalerne placeres, skal de vende som vist nedenfor.

   Kopier | Dokumentfeederbakke Placer en original med udskriftssiden opad. | Glasplade Placer en original med udskriftssiden nedad, og ret originalens hjørne ind efter mærket i øverste venstre hjørne af glaspladens skala.
   --- | --- | ---
   * I stående layout |  |
   * I liggende layout |  |

   *Når der placeres en stor original i stående retning, skal du lægge den som vist i figuren med titlen "I liggende layout" og angive placeringsretningen i trin 3.
   Placer originaler i A5-størrelse (5-1/2" × 8-1/2") i stående (lodret) retning. Hvis de placeres i liggende (vandret) retning, registreres en forkert størrelse. Hvis originalen er i A5R-størrelse (5-1/2" × 8-1/2"R), skal du indtaste originalstørrelsen manuelt.
   - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
   Placer ikke genstande under originalstørrelsesføleren, der sidder ved glaspladens bageste kant. Hvis der lukkes for den automatiske dokumentfeeder, mens der er en genstand under den, kan det beskadige originalstørrelsesfølerens plade og forhindre korrekt registrering af dokumentstørrelsen.
   Se "ØVERSTE DEL" vedrørende placeringen af originalstørrelsesføleren.

2. #### Angiv destinationen

   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA ADRESSEBOGEN
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION VHA. SØGENUMMERET
   - MANUEL INDTASTNING AF EN DESTINATION
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOG
   - ANGIVELSE AF EN DESTINATION FRA TRANSMISSIONSLOGGEN
   Ikonet på tasten angiver destinationstypen, der er gemt i tasten.

   | Scan til e-mail
   | Scan til FTP
   | Scan til netværksmappe

   - Hvis skærmen ændres, efter at der er trykket på en one-touch-tast, uden at du trykker på , angives destinationen for den tast, der blev trykket på, automatisk som destination.
   - Når der udføres Scan til e-mail, kan du også sende Cc eller Bcc kopier til andre destinationer. Tryk på for at vælge destinationer.
   - Der kan specificeres flere destinationer.
   - Tryk på en indtastningsboks, eller tryk på [Indstillinger] for at ændre [Emne], [Filnavn], [Svarnavn] eller [Brødtekst].
   - - ÆNDRING AF EMNE, FILNAVN, SVAR TIL, OG BRØDTEKST

3. #### Tryk på tasten [Original], og tryk på tasten "Billedretning" med den samme retning som det originale billede

   Angiv originalens retning korrekt for at scanne den i den korrekte retning (med den øverste kant af originalen øverst i displayet).
   Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

   - Du kan ændre belysning, opløsning, filformat, farvetilstand og andre indstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL
     - ANGIVELSE AF ORIGINAL SCANNINGSSTØRRELSE I PAPIRSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF DEN ORIGINALE SCANNINGSSTØRRELSE VED HJÆLP AF TALVÆRDIER
     - ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE
     - ANGIVELSE AF SCANNEBELYSNING OG ORIGINALBILLEDTYPE
     - ANGIVELSE AF SCANNEOPLØSNING
     - I Scannings- og Dataindtastningsfunktion
     - ÆNDRING AF FARVETILSTANDSINDSTILLING
   - Ved at trykket på tasten [Andet] kan forskellige funktioner konfigureres, f.eks. angivelse af afsendelsestidspunkt eller kollektiv afsendelse af originalsider af forskellig størrelse.

4. #### Tryk på tasten [Start] for at starte scanning af originalen

   Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
   Når du placerer originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
   Tryk på tasten [Read-End], når du har scannet den sidste original.
   Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
   - Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at se et eksempel på det udskrevne billede, før det sendes. Når du har scannet en original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis], skal du trykke på tasten [Ekstra scanning] for at scanne den næste original. Tryk på tasten [Start] for at begynde at sende et billede.
   - Tryk på tasten [Funkt. kontrol] for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes. Når "Kortformat" er valgt i "Andet", er det dog kun belysning, der kan ændres ved scanning af en originalside med lige nummer.

Til toppen