# RENGØRING AF MASKINEN

Rengør maskinen jævnligt, så det sikres, at den bliver ved med at yde sit bedste.
Hvis der opstår farvede/hvide striber, eller hvis papiret fejlindføres, rengøres følgende dele.

Hvis der er pletter eller farvede/hvide striber på scannede billeder: | GLASPLADE DOKUMENTBAGPLADEARK SCANNINGSOMRÅDE
Hvis papiret fejlindføres fra den manuelle feeder: | DEN MANUELLE FEEDERS INDFØRINGSVALSE
Hvis der fremkommer farvede striber: | LASERENHED

Brug ikke brændbar spray til rengøring af maskinen. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller heatersektionen i maskinen, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.

- Brug ikke fortynder, benzin eller lignende flygtige rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det kan nedbryde eller misfarve kabinettet.
- Brug en blød klud til forsigtigt at tørre snavs af betjeningspanelet. Overfladen kan tage skade, hvis du bruger en stiv klud eller gnider hårdt.

Til toppen