# FREMSTILLING AF EN KOPI I PLAKATFORMAT (FLERE SIDER – FORSTØRRELSE)

## Oversigt

Denne funktion kopierer et forstørret originalbillede på flere ark separat.

- Flere sider forstørrelse skal angives, før originalen scannes.
- Læg en original på glaspladen.
- Overlejring af billedsektioner
  - Der vil være en margin rundt i kanten af hver kopi.
  - Områder til overlejring af kopier vil blive lavet på første og afsluttende kanter på hver kopi.
- Papirstørrelse, antal påkrævede ark til det forstørrede billede og zoomfaktoren vælges automatisk baseret på den valgte originalstørrelse og forstørrelsesstørrelse. (Papirstørrelse og faktor kan ikke vælges manuelt).

## Betjening

1. #### Tryk på tasten [Andet] og derefter på tasten [Flere sider - forstørrelse]

2. #### Tryk på tasten [AB] eller [Inch] og tryk på tasten for den tilsvarende originalstørrelse

   Dette er de taster, der viser de tilgængelige forstørrelser, kopipapirstørrelser og antal ark.

3. #### Tryk på tasten for den størrelse, du ønsker at forstørre originalen til

   Tryk på tasten og [Tilbage] lige efter hinanden, når indstillingerne er valgt.

   Ved udskrivning af kopibillede og marginkant markeres feltet [udskriv klæbepositionsmærke] med .

   ###### Sådan annulleres indstillingen Flere sider forstørrelse:

   Tryk på tasten [Ryd].
   Selv om indstillingen til forstørrelse af flere sider annulleres, vil den valgte faktor stadig være gyldig.

   ###### Sådan vælges en zoomfaktor på 100 %:

   Tryk på tasten [Zoomfaktor] på det første skærmbillede for at få vist zoommenuen og tryk på tasten [100%].

4. #### Placer originalen på glaspladen, så den vender som vist på skærmen, og tryk på tasten [Forhåndsvis].

   - GLASPLADE

5. #### Kontrollér eksempelbilledet på eksempelskærmen

6. #### Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopiering.

   ###### Sådan laves to eller flere sæt kopier:

   Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.

Til toppen