# KOPIERINGSRÆKKEFØLGE

Skift fra startskærmen eller fra hver enkelt tilstand til kopitilstand og følg nedenstående procedure.

- VALG AF KOPITILSTAND

- Maksimalt udskrivningsområde: 319 mm x 480 mm
- Sikkert område for billedkvalitet: 303 mm

## Betjening

1. #### Læg originalen i

   Læg originalen i den automatiske dokumentfeederbakke eller på glaspladen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
   - GLASPLADE

2. #### Scan originalen

   Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne originalen.

   - Ved scanning af 2-sidede originaler skal du konfigurere indstillingerne for 2-sidet kopiering, før du scanner originalen.
   - Hvis du ikke vil kontrollere eksempelbilledet, så tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H] for at starte kopieringen.

3. #### Kontrollér eksempelbilledet

   Kontrollér indstillingerne, for eksempel faven, 2-sidet tilstand og hæfteposition, på skærmen med forhåndsvisning.

4. #### Start kopiering

   Tryk på tasten [Start farve] eller [Start S/H].
   - Hvis du vil fremstille to eller flere kopier, skal du angive et bestemt antal kopier ved at trykke på tasten til kopivisning.

   - Tryk på tasten [C] (i de numeriske taster) for at annullere antal kopier.
   - Tryk på tasten [Annuller udskrivning] for at annullere et kopieringsjob.
   - Hvis du trykker på tasten [Fil] eller [Hurtig fil] på handlingspanelet, inden kopieringen starter, kan du gemme den scannede original som data.
   - - LAGRING AF DATA I HURTIG FIL-TILSTAND
     - LAGRING AF EN SCANNET ORIGINALS DATA

Til toppen