# ILÆGNING AF PAPIR I EN BAKKE MED STOR KAPACITET

## Oversigt

Brug bakken med stor kapacitet til at udskrive store mængder papir, der ikke kan behandles med den almindelige bakke.
Der er plads til op til 3500 ark papir i størrelsen 8,5" x 11" (80 g/m2 eller 21 lbs).
Når du skifter papirstørrelse, skal du kontakte din forhandler eller en autoriseret servicerepræsentant.
Der må ikke anbringes tunge genstande på bakken eller trykkes ned på bakken.
Hvis du har ilagt papir af en anden type end det tidligere ilagte papir, skal du kontrollere indstillingerne i "Indstillingsfunktion".
Sådan kontrollerer du, hvilken papirtype der skal indstilles i bakken:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Træk papirbakken ud.
Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.
Læg papiret i midten af papirbordet.
Læg papiret, så den side, der skal udskrives, vender nedad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 3500 ark).
Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.
Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.
Skub bakken helt ind i maskinen.
Tilbage til toppen