# BILLEDET VENDER PÅ HOVEDET

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Anvender du en papirtype (fanepapir, hullet papir osv.), der kun kan ilægges i en bestemt retning? | Roter billedet 180 grader før udskrivning. Når billedstørrelsen og papirstørrelsen er ens, men retningerne er forskellige, drejes billedretningen automatisk, så den passer til papiret. Når papiret kun kan ilægges i en bestemt retning, udskrives billedet muligvis på hovedet. Hvis det er tilfældet, skal billedet drejes 180 grader før udskrivning. Windows: Indstillingen vælges på fanen [Generelt] i printerdriveren. Macintosh (OS X 10.3.9 til 10.5.1): Indstillingen vælges i menuen [Sidelayout]. (kun liggende retning)
Er den korrekte indbindingsposition valgt til 2-sidet udskrivning? | Sørg for at indstille den korrekte indbindingsposition. Når der udføres 2-sidet udskrivning, udskrives hver anden side på hovedet, når tabletindbinding er valgt for indbindingspositionen. Windows: Indstillingen vælges på fanen [Generelt] i printerdriveren. Macintosh: Indstillingen vælges i udskrivningsvinduets menu [Layout].

Til toppen