# INDSTILLING AF SOMMERTID

Dette er den første og grundlæggende indstilling til betjening af maskinen.
Hvis [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Driftsindstillinger]→[Deaktivering af justering af ur] er aktiveret, kan dato og klokkeslæt ikke indstilles.
Aktiver sommertid.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Indstilling af sommertid | Vælg, om Indstilling af sommertid skal aktiveres. Hvis indstillingen er deaktiveret, kan du ikke konfigurere de følgende indstillinger.
Vælg indstillingstype | Angiv, om start- og slutdagen for sommertid skal indstilles efter ugedag eller dato.
Starttid | Angiv starttidspunktet for sommertid. Angiv startmåneden. Hvis du har valgt "Ugedag" under "Vælg indstillingstype", skal du angive startugen for sommertid og derefter startdagen. Hvis du har valgt "Dato" under "Vælg indstillingstype", skal du angive startdatoen. Angiv timer og minutter og UTC-indstillingen (Coordinated Universal Time).
Færdiggørelsestid | Angiv sluttidspunktet for sommertid på samme måde, som du angav starttidspunktet.
Justeringstid | Angiv det tidspunkt, hvor justeringen skal finde sted, når sommertid begynder.

Når denne funktion bruges, ændres tiden i starten og slutningen af sommertiden som angivet i nedenstående tabel.

Område | Standardtid → Sommertid | Sommertid → Standardtid
--- | --- | ---
Europa* | Sidste søndag i marts, 01.00 til 02.00 | Sidste søndag i oktober, 01.00 til 00.00
Australien, New Zealand | Sidste søndag i oktober, 02.00 til 03.00 | Sidste søndag i marts, 03.00 til 02.00
Andre lande | Marker afkrydsningsfeltet [Indstilling Af Sommertid], så markeringen vises. Urindstillingen er konfigureret til normaltid plus en time. Når markeres, vender uret tilbage til normaltid.

* I nogle lande kan start- og sluttidspunktet for sommertid være forskelligt fra de tider, der er indstillet i maskinen.
Til toppen